一、 Win98启动时间太长

5.Win98启动时间太长

现象：计算机在启动时显示蓝天白云图的时间往往长达2－3分钟。

原因办法：

1、请首先检查Config.sys和Autoexec.bat文件，看看其中有没有比较耗时的DOS程序命令行（如杀毒程序）。若有，我们可根据自己的需要进行取舍，然后再查看Win．ini、System．ini和注册表中的启动选项，根据自己的需要进行取舍。

2、如果安装了网卡会导致启动时间变长，尽管不上网，也可输入IP地址，时间可大大缩短，具体方法：在开始/设置/控制面板/网络/TP/CP协议，IP（10.10.10.3）子网掩码（255.255.255.0）

3、光驱中放有光大以及某些显卡和主板不兼容也可能导致启动时间变长。



6.Win98的启动顺序

Win98开机启动时首先会进入什么

Win98启动时执行程序的顺序大致如下：

Config.sys-- Autoexec．bat—Win.ini中的LOAD及RUN一注册表中“HKEYLOCALMACHINE＼Software＼Microsoft＼Windows＼Currentversion＼RUN”下的程序一启动组中的程序。若不使用实模式设备及其他特殊要求，Win95/98完全可以不要Config.sys-- Autoexec．bat这两个文件删掉都可以。

 具体说明如下

接通电脑电源，并点亮显示器，同时键盘、机箱上的指示灯闪烁。显示器将检测显示卡信息(图1)，这个过程比较短暂，画面几乎是一闪而过。

完成显卡检测后，会发出嘟嘟的响声，然后进入下一画面，此时的界面中将显示系统BIOS信息，同时包括显示电脑硬件配置信息，包括CPU、内存等信息参数(图2)。

完成上面过程后，会显示一个系统配置列表。然后根据CMOS 设置的参数，硬盘将磁头定位在物理扇0柱0面1扇上，接着先后读取扇区结束标志55AAH、主引导记录MBR、硬盘分区表HDPT，然后根据硬盘分区表提供的数据，硬盘将磁头定位在活动分区(主DOS 引导分区)的引导扇区上(一般为物理扇0柱1面1扇)，接着先后读取扇区结束标志55AAH、操作系统参数。这一过程虽然复杂，但目的却很简单，是将操作系统读取内存中，储存在ROM(只读存储器)中的Bootstrap Loader程序和自诊断程序移动到RAM(随机存储器中)，随着Bootstrap Loader的运行，操作系统将系统文件送到RAM中。然后系统会执行Io.sys和Msdos.sys两个文件，此时屏幕上会出现“Starting Windowsn98……”的信息。

需要说明的是，Windows启动时需要Command.com，Io.sys，Msdos.sys，Drvspace.bin 四个文件，在初始化过程中还要读取Autoexec.bat，Config.sys，System.ini，Win.ini，User.dat，System.dat六个文件。

当进入蓝天白云画面后，在此画面中，下方的蓝色条是不断闪烁的，此时在后台系统将运行一些系统文件，如果你的系统中已经配置了“Config.sys”文件，那么此时会被执行，同时系统还将执行“Command.com”文件，使电脑能够进入DOS 的实模式，启动基本成功。

然后会根据Autoexec.bat、msdos.sys进一步配置Windows98，并决定进入哪一种模式，如果进入窗口模式，还要根据user.dat，system.dat，Win.ini ，system.ini 等读取相关文件，自动对Windows系统进行初始化，此时屏幕已经黑屏，并在屏幕左上角出现一个闪烁的光标，与此同时，启动过程将自动读取Windows 的注册表文件，并完成启动过程，出现Windows的初始画面，就可以运行Windows系统了。

在整个的启动过程，固化在主板中的ROM BIOS将监测硬件配置是否异常，比如板卡的接线、连接安装情况等是否正常，如果发生硬件故障，那么画面上将什么都不会出现，同时停止启动。

7.测试版到期

问题：我的Win98是以前装的，现在开机后总是显示 WARNING：Your license for this pre—re一lease software has expired．Please upgradeto the final product immediately……press

any key to continue……”进入后一切正常。

安装了Win98 BETA版的朋友都曾遇到过

这个问题。

1、 修改系统时间。

2、 和升级为正式版。

3、一个简单的解决方法是：若还要继续使用BETA版可拷贝一个Cin98正式版的 Io．sys替代原 C：＼下的此文件，若覆盖安装了Win98正式版，则将C：＼下的Io．sys删掉即可。

8.加快启动速度

机器启动越来越慢，在“系统信息”启动项目中发现有许多文件，怎样才能让机

器启动速度更快一些呢？

原因办法：

1．Win95／98启动时依次执行以下的内容：Config.sys-- Autoexec．bat—Win.ini中的LOAD及RUN一注册表中“HKEYLOCALMACHINE＼Software＼Microsoft＼Windows＼Currentversion＼RUN”下的程序一启动组中的程序。为加快Win98的启动速度，你可以运行“系统配置实用程序”（可在“开始”\“运行”中键入“Msconfig”，来调整不需要执行的启动项目是最简单、最方便、又安全的方法。

2．启动提速

Windows系统启动过程需要对整个计算机软硬件进行初始化，所以很多朋友会觉得启动过程过于缓慢，如何提高Windows98的启动速度呢？

1）.优化BIOS

进入BIOS设置程序，在“STANDARD CMOS SETUP”中将硬盘的检测方式设置为“IDE Auto Detection”，并将其他没有挂接磁盘或光驱的IDE接口设置为“None”。

在“BIOS FEAUTURES SETUP”中将“System Boot Up Speed”设置为“High”，并将Quick Power On Self Test、Boot From LAN First设置成为“Disabled”，将“Boot Sequence”选项设置为“C Only”或者“C，A”方式，设定“ Boot Up Floppy Seek”为设为“Disabled”，然后设置“System BIOS Cacheable”为“Enabled”。还可以在CPU选项中设置“CPU L1 Cache”、“CPU L2 Cache”或“External Cache”、“Internal Cache”设置为Enabled方式。

2）.修改msdos.sys

在DOS方式下，取消msdos.sys的只读属性，然后使用Edit程序打开对其编辑。首先需要设置“Autoscan=0”，可以跳过Windows98被非正常关闭之后，自动运行scandisk磁盘扫描程序，从而可以加快启动速度。设置“BootDelay”的值为0，用以指定Windows98引导前“Start Windows”提示信息停留时间。加入Bootmenu=0命令行禁用启动菜单，即系统启动时不出现启动选项。

3）.配置“系统配置实用程序”

在Windows98启动时会自动运行一些程序，比如超级解霸的自动播放监视器等，我们可以将它们禁止运行，以达到快速启动的目的。具体方法是点击“开始/程序/附件/系统工具/系统信息”，并选取菜单“工具/系统配置实用程序”，并在启动选项卡中图3)，取消不必要的随系统自动运行的程序。比如说，SystemTray是管理驻留内存的程序，可以保留。LoadPowerProfile是电源管理方案，可以将其关闭。ScanRegistry的作用是在Windows启动时检查注册表，可以将其取消。TaskMonitor是计划任务监视器，可以将其取消。SchedulingAgent是计划任务的时间表，也可以取消。

4）.跳过启动画面

Windows98在启动时会显示蓝天白云画面，可以通过跳过该启动画面加速系统启动过程，实现方法是，可以在系统启动时按住ESC键取消，或者打开根目录下的Msdos.sys文件，在其(Options)节添加Logo=0命令行。

5）.简化系统配置文件

可以将系统配置文件Config.sys 和自动批处理文件 Autoexec.bat 删除，以改善系统的性能和启动速度，如果因为两个文件中加载了实模式驱动程序，反而会影响系统启动时间，如果要保留，注意不要加载光驱的驱动程序，以免启动时增加光驱的检测次数，增加光盘的读盘时间。

6）.定期整理硬盘碎片

要经常使用Windows98提供的“磁盘碎片整理程序”进行硬盘碎片整理，这样可以重新整理硬盘上文件和未使用的空间，以加速文件的读取和程序的运行，减少硬盘寻道时间，实现方法是，点击“开始/程序/附件/系统工具/磁盘碎片整理程序”，在“选择驱动器”对话框中，单击“设置”按钮，并选取“重新安排程序文件以使程序启动得更快”。

7）.设置预读

在“我的电脑”上单击鼠标右键，选择“属性”，在“系统属性”对话框中选择“性能”选项卡，单击“文件系统”按钮，在“硬盘”选项卡中，将电脑种类设置为“台式机”，将“预读式优化”滑块设置到“全部”，然后单击“确定”按钮即可。

8）.取消文件系统的疑难解答

Windows为排除电脑故障，设置了文件“疑难解答”，可以在“系统 属性”对话框的“性能”选项卡中单击“文件系统”按钮，然后选择“疑难解答”选项卡，并将其全部取消(图4)。

9、只能启动安全模式

一般无法正常启动 Win95／98，而只能进安

全模式可能由于以下三种原因引起：一是病毒，被病毒感染后往往会造成安装失败，或只能进安全模式，先杀毒，再重装系统；二是内存、显卡、硬盘等硬件的质量不好，在超频后更易出现问题。这时先就不要趋频，跳回去再说，如果不行

返回