微机的使用经验

微机的使用经验---维护

维护微机就其本质而言，主要是维护硬盘。

硬盘出故障的机率较高。一个硬盘的实际寿命，一般也就2年，我买的万思帝牌的微机仅用了一年零20天，硬盘就出了坏扇

区（希捷的硬盘）。到万思帝（北京中关村）维修又花了200元，仅用了25天，又出了坏扇区，再找万思帝没有回音了。细想起

来我的微机自买来以后就经常出毛病，先是坏光驱，后是换软驱，接下来就是主板接触不好，---动不动就黑屏。经销商多次给

我修理，均没好，被逼无奈，在出了保修期之后，我自己修好了，原来是内存条的插槽不好，我换了个位置就平安无事了。

亡羊补牢，除了买微机时注意选个守信誉、质量好的牌子外，就是注意使用了，下面是我找的文章，我觉得很有道理，写

在此共朋友参考。

a 硬盘维护

目前微机系统的故障几乎30%是由于硬盘损坏所引起的，其中有相当一部分是使用者未根据硬盘特点采取切实可行的维护措

施所致。因此硬盘在使用中必须加以正确维护，否则会出现故障或缩短使用寿命，甚至殃及所存储的信息，给工作带来不可挽

回的损失。硬盘使用中应注意以下问题：

一、正在对硬盘读写时不能关掉电源
硬盘进行读写时，硬盘处于高速旋转状态中，如Quantum(昆腾)的Fireball(火球)系列3.5英寸硬盘，转速达到每分钟4500

周，而GRANDPRIX系列大容量硬盘则高达每分钟7200周；在硬盘如此高速旋转时，忽然关掉电源，将导致磁头与盘片猛烈磨擦，

从而损坏硬盘，所以在关机时，一定要注意面板上的硬盘指示灯，确保硬盘完成读写之后才关机。

二、注意防尘，保持使用环境的清洁卫生
环境中灰尘过多，会被吸附到印制电路板的表面及主轴电机的内部，硬盘在较潮湿的环境中工作，会使绝缘电阻下降，轻

则引起工作不稳定，重则使某些电子器件损坏，或某些对灰尘敏感的传感器不能正常工作。因此要保持环境卫生，减少空气中

的含尘量。用户不能自行拆开硬盘盖，否则空气中的灰尘便进入盘内，磁头读/写操作时将划伤盘片或磁头。因此硬盘出现故障

时决不允许在普通条件下拆开盘体外壳螺钉。

三、防止硬盘受震动
硬盘是十分精密的设备，工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米。不工作时，磁头与盘片是按触的；硬盘在进行读

写操作时，一旦发生较大的震动，就可能造成磁头与数据区相撞击，导致盘片数据区损坏或划盘，甚至丢失硬盘内的文件信

息。因此在工作时或关机后，主轴电机尚未停机之前，严禁搬运硬盘，以免磁头与盘片产生撞击而擦伤盘片表面的磁层。在硬

盘的安装、拆御过程中更要加倍小心，严禁摇晃、磕碰。
四、控制环境温度，防止高温、潮湿、磁场的影响
硬盘的主轴电机、步进电机及其驱动电路工作时都要发热，在使用中要严格控制环境温度，微机操作室内最好利用空调，

将温度调节在20-25℃。在炎热的夏季，要注意监测硬盘周围的环境温度不要超出产品许可的最高温度(一般为40℃)，在潮湿的

季节要注意使环境干燥或经常给系统加电，靠自身的发热将机内水汽蒸发掉。另外，尽可能使硬盘不要靠近强磁场，如音箱、

喇叭、电机、电台等，以免硬盘里所记录的数据因磁化而受到破坏。
五、硬盘的整理
硬盘的整理包括两方面的内容：一是根目录的整理，二是硬盘碎块的整理。根目录一般存放系统文件和子目录文件，如

COMMAND.COM，CONFIG.SYS，AUTOEXEC.BAT等个别文件，不要存放其它文件；DOS、Windows等操作系统，文字处理系统及其他应

用软件都应该分别建立一个子目录存放，一个清晰、整洁的目录结构会为你的工作带来方便，同时也避免了软件的重复放置及

“垃圾文件”过多浪费硬盘空间，还影响运行速度。硬盘在使用一段时间后，文件的反复存放，删除，往往会使许多文件，尤

其是大文件在硬盘上占用的扇区不连续，看起来就象一个个碎块，硬盘上碎块过多会极大地影响硬盘的速度，甚至造成死机或

程序不能正常运行，MS DOS6.0以上版本都提供了硬盘整理程序DEFRAG，Windows95也提供了“磁盘碎片整理程序”。
六、防止计算机病毒对硬盘的破坏
计算机病毒对硬盘中存贮的信息是一个很大的威胁，所以应利用版本较新的抗病毒软件对硬盘进行定期的病毒检测，发现

病毒，应立即采取办法去清除，尽量避免对硬盘进行格式化，因为硬盘格式化会丢失全部数据并减少硬盘的使用寿命。当从外

来软盘拷贝信息到硬盘时，先要对软盘进行病毒检查，防止硬盘由此染上病毒，破坏盘内数据信息。

返回