好东西网址 - 手机密码大全

好东西网址 | HaoDX.com | ·在线听歌 | ·MP3下载 | ·在线电视 | ·Flash动画 | ·免费电影 | ·另类图库 | ·超级搞笑 | ·星座占卜

综合搜索引擎 | 度量衡计算机 | 学历文凭查询 | 万年历查询 | 电视节目查询 | 天气预报查询 | 邮政区号查询
飞机航班查询 | IP 地址查询 | 今日外汇牌价 | 铁路客运查询 | 妇女安全测试 | 体彩足彩查询 | 智能计算器
世界时间查询 | 电子成语词典 | 网上英汉字典 | 股市行情查询 | 酒店搜索预订 | 个人所得税计算器 | 生肖属相查询
域名注册查询 | 申请QQ密码保护 | 免费电脑算命 | 旅游出行指南 | 新车报价查询 | 软件注册码搜索 | 更多的查询工具

HaoDX.com：首页＞ 常用工具集>手机密码大全 |  |
asiaren mtvabc daqq xicupic baicu kdwz pobop dir

免费在线翻译网站
解话机锁：*2767*2878#/*2767*7377# 　　三星码片复位：*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 　　三星显温度、电池容量：*#0228# 　　三星调显示屏对比度：*#0523# 　　三星软件版本：*#9999# 　　三星A100-A188看版本：*#0837# 　　摩托罗拉T2688解所有锁：19980722 　　T2688/2988/988d没有中文：*#0000# OK（插卡） 　　摩托罗拉所有机锁：按MENU+5+1/2 　　西门子恢复出厂设置：*#9999# 　　西门子乱文回中文：*#0000#/*#0086# 　　西门子软件版本：*#06# 左键 　　爱立信老机回英语：*#0000# 　　爱立信新机回英语：按CLR-左键-0000-右键 　　爱立信显出厂日期：右、*、左、左、*、左、*键 　　诺基亚显出厂日期：*#0000#（插卡 　　诺基亚省30%电：*#746025625# 　　飞利浦强迫重连网：*#2562*# 　　飞利浦显示和更改手机密码：*#7489*# 　　博世(BOSCH)909S回中文：*#0852# 　　博世(BOSCH)909s回英文：*#0851# 　　NEC显软件版本：*#2820# 　　NEC恢复原厂设置：*#73738# 　　波导s1000隐藏功能：*#*#1705# 　　波导s1000解锁：*#*#1705#46(也用于999D,720) 　　如死机再用---24681357（或直接就用它解 　　波导8xx/9xx系列：*#+串号7-14位# 　　SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位 　　阿尔卡特OT221/220解锁：25228352/ALCATEL+D 　　阿尔卡特OT301/302解锁：83227423 　　阿尔卡特OT500/700解锁：25228352 　　康佳：*#0001# *#1001# ##1001# 　　康佳小雪5219：#8879576# 原始：1234 　　GVC：*#1001* （海尔） 　　南方高科320开机键入##1001#，然后装上卡输入0000 OK 　　三菱NET LOCK：*787090或*787292 　　三菱IMSI LOCK：*362628或*360608 　　三菱NETSUB LOCK：*476989 　　三菱CP LOCK：*482896或*480896 　　三菱SP LOCK：*967678 　　三菱EXT LOCK：*574243 　　 　　飞利浦手机通用秘技 　　手机在待机状态下时，请输入以下按键组合： 　　*#06# 查看IME串码 　　*#2254*#显示状况行 　　*#2255*#开启或关闭（DEBUG CALL）模式 　　*#2558*#显示通话时间 　　*#2562*#强迫重新连接网络系统 　　*#7489*#显示和更改手机密码 　　*#7378*#显示一些SIM卡信息，例如相位(phaselevel) 　　*#3377*#读取SIM卡信息，初始化和标示 　　*#7693*#开启或关闭睡眠模式 　　*#8463*#读取睡眠模式信息 　　*#337*# EFR模式开/关 　　*#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900) 　　*#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800) 　　*#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式) 　　 BRqEmuch.Neton8dG9ubnk=m8o 　　阿尔卡特(ALCATEL)测试键 　　 在待机状态下，输入"000000*"可监测网络状况，包括信号强度和使用中的频道等。 　　 　　NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键： 　　"*#2820#"，再按通话键，可显示手机的软件版本。 　　"*73738#"，再按通话键，可将回到手机出厂状态。 　　 　　三星早期版本的手机，可以输入以下的指令各种进入测试状态： 　　　　按键代码 　　测试功能/名称 　　　　*#9999# 显示手机软件版本号 　　　　*2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁) 　　　　*2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障) 　　　　*#9998*228# 电池参数读取 　　　　*#9998*289# 振铃信号频率测试 　　　　*#9998*246# 程序参数显示 　　　　*#9998*364# WATCHDOG信号测试 　　　　*#9998*377# EEPROM错误显示 　　　　*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 　　　　*9998*523# 液晶显示对比度调整 　　　　*9998*636# 存贮状态显示 　　　　*9998*786# 当前日期、时间读取 　　　　*9998*842# 振子振动测试 　　　　*9998*9266# 显示收信通道号及收信强度 　　三星新版手机（从三星600新版开始）所支持的测试指令减少了很多，基本上就只余下以下几个可以成功的： 　　 *2767*2878#（EEPROM复位） 　　　　*2767*3855#（EEPROM总复位，IMEI有可能会变成初始码） 　　　　*#9999#（查版本） 　　　　*#0523#（调LCD对比度） 　　　　*2767*7377# （解手机密码的复位指令） 　　　　尤其是*#0523#的输入，有些型号的手机要插卡，有些不用。另外，如出现一次输入成功，而再输入失败的情况，是由于手机软件上的记忆效应，你可以将手机的电池卸下重装上再试输入（例如：*2767*3855# 指令输入后，有时不重装电池，手机是不能开机的）。 　　三星SGH-N288手机测试指令 　　*#0001# 显示RS232串行通信参数 　　*#0228# 显示电池容量、电压和温度 　　*#0246# 程序参数显示 　　*#0324# 网络检测（工程模式） 　　*#0364# 显示Watchdog状态,可以修改 　　*#0377# EEPROM错误显示 　　*#0427# WATCHDOG信号路径设置 　　*#0523# 调节对比度，谨慎修改； 　　*#0636# 存储器容量显示 　　*#0746# SIM卡文件规格测试 　　*#0778# SIM卡信息 　　*#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长；再按->后显示上一次的开机时间；再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 　　*#0837# 显示详细的软件版本 　　*#0842# 振动测试 　　*#0947# 在重大错误情况下复位设置指令 　　*#9999# 显示软件版本 　　*2767*2878# EEPROM复位，手机设定总清除，可用于解锁 　　*2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机，用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM（码片）内程序紊乱造成的各种故障。 　　 　　西门子中文机秘籍大公开 　　输入[＊＃06＃]，可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。 　　输入[＊＃06＃]＋[左软键]，可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。 　　输入[＊＃0000＃]＋[发射键]，改成预设语言显示(英语？)。 　　输入[＊＃0001＃]＋[发射键]，改成英文显示。 　　输入[＊＃0086＃]＋[发射键]，改成简体中文显示。 　　输入[＊＃0886＃]＋[发射键]，改成繁体中文显示。 　　快速键 　　长按[＊]，开启或关闭铃声。 　　长按[＃]，开启或关闭键盘锁。 　　长按[左侧上键]，开启情景模式设置。 　　长按[左侧下键]，开启语拨号。 　　短按[右侧录音键]，播放已录下的音，可在任何时候播放，包括通话期间，通话双方都听到。 yEEmuch.Net9YdG9ubnk=iO 　　长按[右侧录音键]，开始录音，直到放开，或２０秒已到。 　　当使用键盘锁時，可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。 　　连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。 　　[１]＋[发射键]可进入语音信箱（需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码）。 　　[０]＋[左软键]可切換１号２号线路（好象大部分地区不支持，包括珠海）。 　　[数字键]＋[＃]可显示出儲存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。 　　长按[０]会出现＋字，并可用左软键来选择国家长话代码（位置依英文名称排列）。 　　快捷键设定 ：[数字键]→[左软键]→[右软键]（变更）此時会出現选项，选择即可（若是选择电话号码，则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称） 　　使用 [数字键]→[发射键]即可。 　　西门子手机锁机解锁方法 　　请需要解锁的网友，将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机，然后等候自动解锁，时间约1秒至60分钟不等 　　 　　★　如何解除摩托罗拉手机的PIN密码 　　　　当你的设置的PIN不小心遗忘了，或别人在你的手机上设置了PIN等，这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁，这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面，如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询，切不可乱输，因为PUK只有10次输错的机会，输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK，格式如下：**05*PUK即可。 　　★　摩托罗拉手机的主清除与主复位 　　　　无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置，造成了如：不能正常拔入拔出，来电显示乱码，或无法删除电话本，等等，您都可以用以下方法复原。 　　　　MENU键+5+1（2）屏幕则会显示"主清除或主复位"如选择主清除将会执行以下操作： 　　　　1、从话机记忆中清除电话本项目。 　　　　2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 　　　　3、可清零计时表。 　　 　　　　但不能清除的功能有：固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。 　　　　选择主复位，将执行以下： 　　　　1、返回最初的语言选择。 　　　　2、铃音恢复标准音量复为中，网络查找频度恢复为中，取消自动应答，声音提示计，时通话中显示计费，节电，自动免提，自动加锁，小区广播及通话传真方式。 　　★　摩托罗拉 T2688 键盘解锁 　　　　T2688有通过键盘解锁的功能，只要输入：19980722 即可，不过它只支持当前的卡解琐，无法实现手机的全复位。 　　★　MOTOROLA GSM手机的测试指令 　　　　测试状态的进入： 　　　　插入测试SIM卡后打开手机电源，当内部自动"叫醒"功能顺利完成后，按"＃"键三秒钟。 　　　　三秒钟后手机显示"TEST"，表明手机已进入测试状态， 　　 测试指令如下： 　　01＃：退出测试状态 　　02xxyy：显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表，类似于ETACS 72＃指令 　　07＃：关闭Rx Audio通道 　　08＃：打开Rx Audio通道 　　09＃：关闭Tx Audio通道 　　10＃：打开Tx Audio通道 　　11ABC＃：设置信道　ABC＝000~124 　　12AB＃：设置功率级电平　AB＝00~15 　　19＃：显示呼叫处理器软件版本 　　20＃：显示调制解调器软件版本 　　22＃：显示语音编解码器软件版本 　　82＃：看U801的版本号 　　24A＃：设置AGC步进　A＝0 or 1 　　25ABC＃：将连续的AGC置为ABC，ABC＝0~255 　　26ABCD＃：将连续的AFC置为ABCD，ABCD＝0~4095 　　31A＃：设定时隙为A，A＝0~7 　　33ABC＃：单步捕捉ABC信道 　　36＃：打开音频环路 　　37＃：中止测试 　　38＃：激活SIM卡 　　39＃：使SIM卡失效 　　40＃：发射全"1"信息 　　41＃：发射全"0"信息 　　43A＃：改变Audio通道至A 　　45ABC＃：读取信道ABC上的信号强度，ABC＝0~124 　　46＃：显示当前AFC DAC的值 　　47A＃：设置音量A＝0~7 　　490＃：读锂电池信息 　　57＃：清除保留内存，相当于ETACS的32＃指令 　　58ABCDEF＃：设置保密码为ABCDEF 　　59ABCD＃：显示/改变解锁码 　　60＃：显示IMEI（国际移动设备识别码） 　　65＃：显示IMSI 　　7100＃：手机自检，03、04为Modem IC错误，05、06为SpeechCode IC错误，07为软件错误必需转移卡，08为手机正常，00、01为CPU错误。 　　 　　飞利浦手机秘籍 　　◆显示IMEI号：*#06# 　　◆显示状态行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT. 　　◆激活或关闭调试呼叫（DEBUG CALL）模式 *#2255*# 　　◆显示总通话时间 *#2558*# 　　◆强迫重新接入网络 *#2562*# 　　◆显示和更改手机的保密码 *#7489*# 　　◆显示一些SIM卡信息，例如相位等级（phase level）*#7378*# 　　◆获取SIM卡锁信息，初始化和标志 *#3377*# 　　◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*# 　　◆获取睡眠模式信息 *#8463*#