<%=page_title%> 联系方式。。。

=== 机房设施 ===
□ 上海热线应用数据中心(张江机房) （请鼠标游动于下面的图片上，查看机房环境。）

电源后备系统 UPS系统+大型柴油发电机"模式作为的电力保障。正常状态下，通过UPS保护设备免受电压波动和电流噪音的影响；当电源非正常中断后，柴油发电机系统会在15秒内进行响应。
环境控制系统 进口大型空调系统进行精确的环境控制，可使中心 7 X 24小时维持21℃+/-2的恒温和50%+/-5%的恒湿环境。
高架地板系统 匠心独具的高架地板系统结构体系，其通过科学的走线来保护网络及其配套系统免受破坏。
防水/防火系统 1、装烟雾报警器 2、国际上最为流行气体灭火消防系统FM200 3、国家标准的分区防火。 4、漏水感应带，在漏水时警报。
可加锁式机架系统 全部设备均放在第三方难以看到的电信级封闭式标准机柜中，并可进行加锁管理。
安全监控系统 在机房的每一走道、每一排机柜及主要出入口均安装有数码影像处理系统彩色摄像机监察情况，同时完成影像分割及处理、物体移动报警、远程监控等功能。
门禁系统 数据中心内的主要出入口都安装有磁卡甚至指纹或掌纹识别器，以监察及控制IDC内每一区域的出入情况。
网络资源（两岸三地，互通无限）

为专用主机客户提供以下标准服务
·高品质机房环境及设备
·恒温恒湿控制系统
·10/100M自适应和光纤千兆连接ChinaNet骨干网
·Dell\HP机架式服务器配置
·服务器系统软件安装、调试
·不间断、无休日网络系统管理维护与技术支持
·24小时服务器运行状态、流量监测
·紧急状况处理
·标准远程管理软件使用培训