帮助文件

主题：如何作邮件交换记录（MX）？

如果您需要使用您的域名来访问企业邮局，那么您应该作MX记录解析，也就是邮件交换记录解析。
现以域名vvx.cn为例，要使mail.vvx.cn能够正常收发信，应该执行两个操作，一个是把mail.vvx.cn解析到企业邮局所在服务器的IP地址上（假设为60.191.12.141），另一个则是增添邮件交换记录。
1>首先请进入域名管理。（登录会员->英文域名管理->在列表中找到vvx.cn并点击"域名解析"）
2>我们首先来解析mail.vvx.cn到IP：60.191.12.141。 点击"增添主机记录"，然后在弹出的框内输入"mail"，注意，不能输入"mail.vvx.cn"。如下图所示：
3>按"确定"，然后输入IP地址：60.191.12.141，如下图所示：
4>再按"确定"，该解析就完成了，该解析实时生效，如下图所示：
5>接下来需要添加邮件交换记录，若没有添加邮件交换记录，邮局是不能收到信的。点击"增添邮件记录"，主机名请保持为空表示vvx.cn本身，如下图所示：
6>点击确定后又出现MX级别输入框，请输入10（10是最高级别），然后按确定，如下图所示：
7>按确定后，请输入主机名"mail"，表示mail.vvx.cn.按确定就完成了所有操作。
这样，邮件交换记录就做好了，如下图所示，您就可以用mail.vvx.cn来访问企业邮局了。