【Windows XP】全攻略 (3)

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 新手上路 >> 文章正文

[图文]【Windows XP】全攻略 (3) | ★★★ | 【字体：小 大】

【Windows XP】全攻略 (3)
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

BIOS 设置详解

AWARD BIOS

AWARD BIOS是目前应用最为广泛的一种BIOS。本文将详细介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法，在AWARD BIOS的主菜单中主要有以下几个菜单项：

Standard CMOS Setup（标准CMOS设定）：
这个选项可以设置系统日期、时间、IDE设备、软驱A与B、显示系统的类型、错误处理方法等。
（1）在IDE设备设置中，用户可以在Type（类型）和Mode（模式）项设为Auto，使每次启动系统时BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的IDE HDD Auto Detection操作来设置。用户还可以使用User选项，手动设定硬盘的参数。必须输入柱面数（Cyls），磁头数（Heads），写预补偿（Precomp），磁头着陆区（Landz），每柱面扇区数（Sectorxs），工作模式（Mode）等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
（2）显示类型可选EGA/VGA（EGA、VGA、SEGA、SVGA、PGA显示适配卡选用）、CGA40（CGA显示卡，40列方式）、CGA80（CGA显示卡，80列方式）、MONO（单色显示方式，包括高分辨率单显卡）等四种，以现在我们使用的计算机来看，绝大多数都属于EGA/VGA显示类型。
（3）暂停的出错状态选项有：All Errors（BIOS检测到任何错误，系统启动均暂停并且给出出错提示）、No Errors（BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停）、All But Keyboard（BIOS检测到除了磁盘之外的错误后使系统启动暂停，磁盘错误暂停）、All But Disk/Key（BIOS检测到除了键盘或磁盘之外的错误后使系统启动暂停。

BIOS Features Setup（BIOS功能设定）

该项用来设置系统配置选项清单，其中有些选项由主板本身设计确定，有些选项用户可以进行修改设定，以改善系统的性能。常见选项说明如下：
（1）Virus Warning（病毒警告）：这项功能在外部数据写入硬盘引导区或分配表的时候，会提出警告。为了避免系统冲突，一般将此功能关闭，置为Disable（关闭）。
（2）CPU Internal Cache（CPU Level 1 catch）：缺省为Enable（开启），它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486以上档次的CPU内部一般都带有Cache，除非当该项设为开启时系统工作不正常，此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable，将会严重影响系统的性能。
（3）External Cache（CPU Level 1 catch）：缺省设为Enable，它用来控制主板上的第二级（L2）Cache。根据主板上是否带有Cache，选择该项的设置。
（4）BIOS Update：开启此功能则允许BIOS升级，如关闭则无法写入BIOS。
（5）Quick Power On Self Test：缺省设置为Enable，该项主要功能为加速系统上电自测过程，它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
（6）Hard Disk Boot From（HDD Sequence SCSI/IDE First）:选择由主盘、从盘或SCSI硬盘启动。
（7）Boot Sequence：选择机器开电时的启动顺序。有些BIOS将SCSI硬盘也列在其中，此外比较新的主板还提供了LS 120和ZIP等设备的启动支持，一般BIOS，都有以下四种启动顺序：C，A（系统将按硬盘，软驱顺序寻找启动盘）；A，C（系统将按软驱，硬盘顺序寻找启动盘）；CDROM，C，A（系统按CDROM，硬盘，软驱顺序寻找启动盘）；C，CDROM，A（系统按硬盘，CDROM，软驱顺序寻找启动盘）。
（8）Swap Floppy Drive:（交换软盘驱动器）缺省设定为Disable。当它Disable时，BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时，BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器，即在DOS下A盘当作B盘用，B盘当作A盘用。
（9）Boot Up Floppy Seek：当Enable时，机器启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
（10）Floppy Disk Access Contol：当该项选在R/W状态时，软驱可以读和写，其它状态只能读。
（11）Boot Up Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时，系统启动后，小键盘的缺省为数字状态；设为OFF时，系统启动后，小键盘的状态为箭头状态。
（12）Boot Up System Speed：该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
（13）Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时，如果按下键盘上的某个键不放，机器按你重复按下该键对待；当置为Disable时，如果按下键盘上的某个键不放，机器按键入该键一次对待。
（14）Typematic Rate:如果Typematic Rate Setting选项置为Enable，那么可以用此选项设定当你按下键盘上的某个键一秒钟，那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
（15）Typematic Delay：如果Typematic Rate Setting选项置为Enable，那么可以用此选项设定按下某一个键时，延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000，单位为毫秒。
（16）Security Option:选择System时，每次开机启动时都会提示你输入密码，选择Setup时，仅在进入BIOS设置时会提示你输入密码。

（17）PS/2 Mouse Function Control：当该项设为Enable，机器提供对于PS/2类型鼠标的支持，AUTO可以在系统启动是自动侦测PS/2 Mouse，分配IRQ。
（18）Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时，机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中，以提高显示速度和改善系统的性能。
（19）PCI/VGA Palett Snoop：该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用或使用其他非标准VGA时，该项应设为Enable。
（20）OS Select For DRAM>64MB：如果使用OS/2操作系统，使用64MB以上的内存。该项选为OS2。
（21）System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable，当它开启时，系统BIOS将拷贝到系统Dram中，以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
（22）Video BIOS Shadow:缺省设定为开启（Enable），当它开启时，显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中，以提高显示速度和改善系统的性能。
（23）C8000－CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区，一般都设定为禁止（Disable）。如果有某一扩充卡ROM需要映射，则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围，可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的
地址空间将占用系统的640K～1024K之间的某一段内存。
Chipset Features Setup（芯片组功能设定）
该项用来设置系统板上芯片的特性。常见选项如下：
（1）ISA Bus Clock frequency（PCICLK/4）ISA传输速率设定。设定值有：PCICLK/3；PCICLK/4。
（2）Auto Configuration（Enabled）自动状态设定。
当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定，此时BIOS会自动设定DRAM Timing，所以会无法修改DRAM的细项时序，强烈建议选用Enabled，因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
（3）Aggressive Mode（Disabled）高级模式设定。
若想获得较好的效能时，而且系统在非常稳定状态下，可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能，不过必须使用速度较快DRAM（60ns以下）。

Power Management Setup（节电功能设定）
该项为电源管理设定，用来控制主板上的“绿色”功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。
实现节电的模式有以下四种：
1.Doze模式，当设定时间一到，CPU时钟变慢，其他设备照常运作；
2.Standby模式，当设定时间一到，硬盘和显示将停止工作，其他设备照常运作；
3.Suspend模式，当设定时间一到，除CPU以外的所有设备都将停止工作；
4.HDD Power Down模式，当设定时间一到，硬盘停止工作，其他设备照常运作。
本菜单项下可供选择的内容如下：
（1）Power Management节电模式的主控项，有四种设定：
Max Saving（最大节电）在一个较短的系统不活动的周期（Doze、Standby、Suspend、HDD Power Down四种模式的缺省值均为1分钟）以后，使系统进入节电模式，这种模式节电最大。
MIN Saving（最小节电）在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下，（Doze，Standby，Suspend三种模式的缺省值均为1小时，HDD Power Down模式的缺省值为15分钟）后，使系统进入节电模式。
Disable　关闭节电功能，是缺省设置。
User Defined（用户定义）允许用户根据自己的需要设定节电的模式。
（2）Video Off Method（视频关闭）该选项可设为V/H Sync＋Blank、Dpms、Blank Screen三种。 V/H Sync＋Blank将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口，向视频缓冲区写入空白信号。 DPMS（显示电源管理系统）设定允许BIOS在显示卡有节电功能时，对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时，用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能，则应将该行设定为Blank Screen（关掉屏幕）。
Blank Screen（关掉屏幕）当管理关掉显示器屏幕时，缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器，缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
（3）PM Timers（电源管理记时器）下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze，Stand By和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间，在MAX Saving模式，它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式，它在一小时后激活。
（4）Power Down和Resume Events（进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件）。该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式，工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生，如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时，系统自动从电源节电模式下恢复过来。

PNP/PCI Configuration Setup（即插即用与PCI状态设定）
该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。
（1）PNP OS Installed：如果软件系统支持Plug&Play，如Win95，可以设置为YES。
（2）Resources Controlled By：AWARD BIOS支持“即插即用”功能，可以检测到全部支持“即插即用”的设备，这种功能是为类似Win95操作系统所设计的，可以设置Auto（自动）或Manual（手动）。
（3）Resources Configuration Data：缺省值是Disabled，如果选择Enabled，每次开机时，Extend System Configuration Data（扩展系统设置数据）都会重新设置。
（4）IRQ3/4/5/7/9/10/11/12/14/15：在缺省状态下，除了IRQ3/4，所有的资源，都设计为被PCI设备占用，如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。

Intergrated Peripherals Setup（外部设备设定）
该菜单项用来设置集成主板上的外部设备的属性。
（1）IDE HDD Block Mode：如果选择Enable，可以允许硬盘用快速块模式（Fast Block Mode）来传输数据。
（2）IDE PIO Mode：这个设置取决于系统硬盘的速度，共有AUTO，0，1，2，3，4五个选项，Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/s，其它模式的小于这个速率。不要选择超过硬盘速率的模式，这样会丢失数据。
（3）IDE UMDA（Ultra DMA）Mode：Intel 430TX芯片提供了Ultra DMA Mode，它可以把传输速率提高到一个新的水准。

Load BIOS Defaults（装入BIOS缺省值）
主机板的CMOS中有一个出厂时设定的值。若CMOS内容被破坏，则要使用该项进行恢复。由于BIOS缺省设定值可能关掉了所有用来提高系统的性能的参数，因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。该项设定只影响BIOS和Chipset特性的选定项。不会影响标准的CMOS设定。移动光标到屏幕的该项然后按下Y或Enter键，屏幕显示是否要装入BIOS缺省设定值，键入Y即装入，键入N即不装入。选择完后，返回主菜单。

Supervisor Password And User Password Setup（超级用户与普通用户密码设定）
User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码，首先应输入当前密码，确定密码后按Y，屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统，但不能修改CMOS的内容。输入Supervisor Password可以输入、修改CMOS BIOS的值，Supervisor Password是为了防止
他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器，该项功能可以自动读出硬盘参数，并将它们自动记入标准CMOS设定中，它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。

以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。更改设置后，选Save and Exit Setup项或按F10键保存，使所修改的内容生效。
AWARD BIOS是一种比较常用的BIOS，各主板制造商都其基础根据主板特性上进行了调整。因而本文只介绍了AWARD BIOS的一些最普遍的设置，以供参考，读者还应仔细阅读随主板附带的说明书。

AMI BIOS

BIOS是英文Basic Input/Output System(基本输入/输出系统)的缩写，其程序储存在主板上的 EPROM或Flash ROM 内，作用是测试装在主板上的部件能否正常工作，并提供驱动程序接口，设定系统相关配备的组态。当你的系统配件与原CMOS参数不符合时，或CMOS参数遗失时，或系统不稳定时，就需要进入BIOS设定程序，以重新配置正确的系统组态。

进入AMI BIOS设定程序

1. 打开系统电源或重新启动系统，显示器屏幕将出现自我测试的信息；
2. 当屏幕中间出现"Press <Del> to enter setup"提示时，按下<Del> 键，就可以进入BIOS设定程序。
3. 以方向键移动至你要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面；
4. 使用 方向键及〈Enter〉键即可修改所选项目的值，也可用鼠标（包括PS/2鼠标）选择BIOS选项并修改。
5. 任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面；
6. 在主画面下，按下<Esc>键，选择“Saving Changes And Exit"即可储存你的新设定并重新启动系统。选择“Exit Without Saving"，则会忽略你的改变而跳出设定程序。

Standard Setup（标准设定）窗口

Date/Time: 显示当前的日期/时间，可修改。
Floppy Drive A，B: 设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。
Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定:
HDD Type（硬盘类型）: Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD－ROM驱动器、Floptical(LS－120大容量软驱)或是Type 1～47等IDE设备。
LBA/Large: 硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开(On)，但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。
Block Mode: 将此选项设为On，有助于硬盘存取速度加快，但有些旧硬盘不支持此模式，必须将此选项设为Off。32 Bit Mode: 将此选项设为On，有助于在32位的操作系统（如WIN95/NT）下加快硬盘传输速度，有些旧硬盘不支持此模式，必须将此选项设为Off。
PIO Mode: 支持PIO Mode0～Mode5(DMA/33)。用BIOS程序自动检查硬盘时，会自动设置硬盘的PIO Mode。
注意：当你在系统中接上一台IDE设备（如硬盘、光驱等）时，最好进入BIOS，让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话，可将Type设成Auto，或将Primary以及Secondary的Type都改成 Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口，对应于主板上的IDE0插口，Secondary指的是第二IDE接口，对应于主板上的IDE1插口。每个IDE接口可接Master/Slave（主/从）两台IDE设备。

Advanced Setup（高级设定）窗口

1st/2rd/3rd/4th Boot Device: 开机启动设备的顺序，可选择由IDE0～3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS－120大容量软驱)或由Network(网络)开机。
S.M.A.R.T For HardDisk: 开启（Enable）硬盘S.M.A.R.T 功能。如果硬盘支持，此功能可提供硬盘自我监控的功能。
Quick Boot: 开启此功能后，可使开机速度加快。
Floppy Drive Swap: 若将此功能Enable，可使A驱与B驱互换。
PS/2 Mouse Support : 是否开启PS/2鼠标口，若设定为Enable，则开机时，将IRQ12保留给PS/2鼠标使用，若设定为Disable，则IRQ12留给系统使用。
Password Check: 设定何时检查Password(口令)，若设定成Setup时，每次进入BIOS设定时将会要求输入口令，若设定成Always时，进入BIOS或系统开机时，都会要求输入口令，但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。
Primary Display: 设定显示卡的种类。
Internal Cache: 是否开启CPU内部高速缓存（L1 Cache），应设为Enable。
External Cache: 是否开启主板上的高速缓存（L2 Cache），应设为Enable。
System BIOS Cacheable: 是否将系统BIOS程序复制到内存中，以加快BIOS 存取速度。
C000－DC00，16K Shadow: 此8项是将主内存的UpperMemory（上位内存区）开启，将所有插卡上 ROM程序映射到内存中，以加快CPU对BIOS的执行效率。Disable:不开启本功能；Enable:开启，且可提供读写区段功能；Cached:开启，但不提供读写功能。

Chipset Setup（芯片组设定）窗口

本功能中的选项有助于系统效率的提升，建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM 部分的Timing值设得过快，可能会导致系统"死机"或运行不稳定，这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。
USB Function Enabled: 此选项可开启USB接口的功能，如没有USB设备，建议将此选项设为Disable， 否则会浪费一个IRQ资源。
DRAM Write Timing: 设定DRAM的写入时序，建议值如下: 70ns DRAM: X－3－3－3； 60ns DRAM: X－2－2－2。
Page Mode DRAM Read Timing: 设定DRAM读取时序，建议值如下 : 70ns DRAM: X－4－4－4； 60ns DRAM: X－3－3－3。
RAS Precharge Period: 设定DRAM/EDO RAM的Precharge（预充电）时间，建议设成4T。
RAS to CAS Delay Time: 设定DRAM中RAS到CAS延迟时间，建议设定成3T。
EDO DRAM Read Timing: 设定EDO DRAM读取时序，建议值如下: 70ns DRAM : X－3－3－3； 60ns DRAM : X－2－2－2。
DRAM Speculative Read: 此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序，建议设定成Disable。
SDRAM CAS Latency: 设定SDRAM的CAS信号延迟时序，建议设定值如下 :
15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3
10ns(100MHz) SDRAM: 2。
SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序，建议设定值如下:
15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3－6－9
10ns(100MHz) SDRAM: 3－4－7。
注意：若系统使用SDRAM不稳时，建议将SDRAM速度调慢。
SDRAM Speculative Read : 此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序，建议设定成Disable。
Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function（管道功能），建议设定成Enable。
Slow Refresh: 设定DRAM的刷新速率，有15/30/60/120us ，建议设在60us。
Primary Frame Buffer: 此选项保留，建议设定成Disable。
VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲，建议设为Enable。
Passive Release: 设定Passive Release（被动释放）为Enable时，可确保CPU与PCI总线主控芯片（PCI Bus Master）能随时重获对总线的控制权。
ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer，建议设为Enable。
Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction（延时传送），建议设成 Disable。
AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟，建议设成Auto。

Power Management Setup（能源管理）窗口

能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示，减少耗电量，达到节约能源的目的。电脑在平常操作时，是工作在全速模式状态，而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态，如果上述设备都处于停顿状态，则系统就
会进入省电模式，当有任何监控事件发生，系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为“全速模式(Normal)、打盹模式 (Doze)、待命模式(Standby)、沉睡模式(Suspend)"，系统耗电量大小顺序:Normal>Doze> Standby > Suspend。
Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable)，则可设定省电功能。
Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode :设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式，可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。
Video Power Down Mode: 设定显示器在省电模式下的状态 isable: 不设定 ；Stand By: 待命模式；Suspend: 沉睡模式。
Hard Disk Power Down Mode: 设定硬盘在省电模式下的状态。（同上）
Standby Timeout/Suspend Timeout: 本选项可设定系统在闲置几分钟后，依序进入Standby Mode/Suspend Mode等省电模式。
Display Activity: 当系统进入Standby Mode时，显示器是否进入省电模示，Ingroe:忽略不管；Monitor:开启。
Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri－HDD/Sec－ HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后，是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视，即各设备如有动作，则系统恢复到全速工作模式；No:不监视。
Power Button Override: 是否开启电源开关功能。
Power Button Function: 此选项是设定当使用ATX电源时，电源按扭（SUS－SW） 的作用。

Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode，再按一次就恢复运行。Green: 按第一下便是开机，关机时要按住4秒。
Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。
RTC Alarm Resume From Soft Off: 是否设定BIOS 定时开机功能。

PCI/PnP Setup窗口

此选项可设定即插即用(PnP)功能。
OnBoard USB: 是否开启芯片组中的USB功能。
Plug and Play Aware OS: 如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95)，此项应选Yes；若不是，则选No。如某些 PnP卡无法检测到时，建议设成No。
PCI Latency Timer: 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
Offboard PCI IDE Card: 如使用了其它的PCI IDE卡，则此项必须设定，这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1－4)上而定，并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。
Offboard PCI IDE Primary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 0所要占用的INT＃ ，一般都是设定成INT＃A。
Offboard PCI IDE Secondary IRQ: 设定PCI IDE卡上IDE 1所要占用的INT＃，一般都是设定成 INT＃B。
Assign IRQ to PCI VGA Card: 指定一个IRQ给VGA卡使用，一般不用指定IRQ给VGA卡。
IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA 是否让PnP卡自动配置，若设定成PCI/PnP，则BIOS检测到PnP卡时，会挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用；反之，若设成ISA/EISA，则BIOS 将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。

Peripheral Setup（外围设备设定）窗口

Onboard FDC: 是否启用主板上的软驱接口。
Onboard Serial Port 1: 选择串行口1（COM1）的地址，一般设成Auto。
Serial Port1 IRQ: 此选项可设定串行口1的IRQ，建议设成4。
Onboard Serial Port 2: 选择串行口2的地址， 一般设成Auto。
Serial Port2 Mode : 若设成 Normal，为一般接鼠标、Modem用；如有红外线装置(IrDA)，则建议设成IrDA ASKIR。
Serial Port2 IRQ: 此选项可设定串行口2的IRQ，建议设成3。
Onboard Parallel Port: 选择并行口的地址。
Onboard Parallel Mode: 选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。
Parallel Mode IRQ : 设定并行口IRQ，建议设定成7。
EPP Version: 设定EPP Mode为1.7或1.9 版。
Onboard IDE : 是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡，则此项必须改成 Disable，反之则设成Both。此选项若设错，将会导致硬盘、光驱等IDE设备检测不到。

Security(安全）窗口

User:允许User(用户)设定密码，输入密码后，必须再输入一次确认。
Anti－Virus：此选项开启后，可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及BIOS。

Utility (实用)窗口

Detect IDE：此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备，包括硬盘、CD－ROM、LS－120等，且会自动判断其PIO模式，以及LBA/Normal/Large模式，一次即可检测完毕。

用软件解除学生机的BIOS口令

(知己知彼，方能百战不殆）
学校机房中的一台机器被加设了系统启动口令，自己又懒得开机箱对CMOS进行放电，于是决定上网时顺便下载一些能解除开机密码的软件。试用了几个软件工具，我发现不是界面过于复杂就是功能不够强大。当然也有不错的收获，在这里我想和大家分享一个工具软件——BiosPwds。

★功能与操作简介

BiosPwds的操作简直可以说是简单到不能再简单了(如附图)，从启动到得出结果始终在一个窗口上进行操作。虽然界面操作十分简单，但是它的功能却不少！在Windows 98操作平台下你可以利用它快速查出BIOS的版本、生产日期、系统BIOS设置口令、系统启动口令以及安全选项设定。

★实际应用

图: BIOSPwds主界面

由于BiosPwds这个软件的体形“娇小”，大小仅为一百多KB，可以把它拷贝到软盘中，然后安装到任意一台计算机中。运行该软件，点击[Get passwords]按钮，显示超级用户密码后记下来就可以了。接下来干什么？当然是进入BIOS设置界面重新设置密码啦！

★总结

在机房的管理过程中，为了学生使用和日常维护的方便，学生用机一般是不设密码的。如果个别调皮学生改动了密码设置，可以用这个软件来解决。以后忘记了开机密码或者系统BIOS设置口令就不用再去开机箱放电了。这款软件使用方便，功能强大，下载地址： http://download.sina.com.cn/scgi/detail.pl?s_id=7829

最新热点

最新推荐

相关文章

XP的安全模式应用
揭开Windows XP系统的欢迎屏
如何屏蔽恼人的 Windows XP
全面了解系统中 svchost.exe
Windows XP 的超级应用技巧2
手工备份Windows XP的注册表
设置需要密码的XP共享文件夹
用 Windows 2003 搭建自己的
如何解除Windows XP系统的文
WindowsXPSP2带来的十大安全

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 【Windows XP】全攻略 (4)
- 下一篇文章： 【Windows XP】全攻略 (2)

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。