XP的安全模式应用

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 新手上路 >> 文章正文

XP的安全模式应用 | ★★★ | 【字体：小 大】

XP的安全模式应用
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

一、尝试到安全模式下检测不兼容的硬件
XP由于采用了数字签名式的驱动程序模式，对各种硬件的检测也比以往严格，所以一些设备可能在正常状态下不能驱动使用。例如一些早期的CABLE MODEM，如果你发现在正常模式下XP不能识别硬件，可以在启动的时候按F8，然后选进入安全模式，在安全模式里检测新硬件，就有可能正确地为CABLE MODEM加载驱动了。
二、卸载不正确的驱动程序
一般的驱动程序，如果不适用你的硬件，可以通过XP的驱动还原来卸载。但是显卡和硬盘IDE驱动，如果装错了，有可能一进入GUI界面就死机；一些主板的ULTRA DMA补丁也是如此，因为Windows是要随时读取内存与磁盘页面文件调整计算机状态的，所以硬盘驱动一有问题马上系统就崩溃。此时怎么办呢？
我们可以进入XP的安全模式，安全模式中，Windows 使用默认设置（VGA 监视器、Microsoft 鼠标驱动程序、无网络连接、启动 Windows 所需的最少设备驱动程序），而且安全模式用最少的服务启动，这样错误的IDE和显卡驱动就不加载，你就可以删除引起问题的软件或硬件了，并用驱动还原来恢复系统了。在Windows9X里就没那么方便，所以XP虽然对硬件要求高了点，还是值得一用的。
三、以安全模式修复致使连接状态中断的问题
某些情况下，禁用管理员帐户可能造成维护上的困难。例如，在域环境中，当用于建立连接的安全信道由于某种原因失败时，如果没有其他的本地管理员帐户，则必须以安全模式重新启动计算机来修复致使连接状态中断的问题。
如果试图重新启用已禁用的管理员帐户，但当前的管理员密码不符合密码要求，则无法重新启用该帐户。这种情况下，该管理员组的可选成员必须通过“本地用户和组”用户界面来设置该管理员帐户的密码。

最新热点

最新推荐

相关文章

揭开Windows XP系统的欢迎屏
如何屏蔽恼人的 Windows XP
全面了解系统中 svchost.exe
Windows XP 的超级应用技巧2
手工备份Windows XP的注册表
设置需要密码的XP共享文件夹
用 Windows 2003 搭建自己的
如何解除Windows XP系统的文
WindowsXPSP2带来的十大安全
五例最新的Windows XP操作系

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 揭开Windows XP系统的欢迎屏幕消失之迷
- 下一篇文章： 没有了

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。