看灯识故障,ADSL故障排除技巧四则

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

[图文]看灯识故障,ADSL故障排除技巧四则 | ★★★ | 【字体：小 大】

看灯识故障,ADSL故障排除技巧四则
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

编者按：很多读者还不太了解ADSL信号灯中隐藏着的“秘密”，其实我们如果注意观察信号灯的状态，也能分析出不少网络故障。本文对这类现象做了总结，希望能对读者有所帮助。
在Internet迅速发展的今天，ADSL宽带接入正凭借速度快。价格低的优势，成为个人用户网络接入方式的首选。大家知道，ADSL Modem在接受到数据信号后，它的信号灯会不停地闪烁。对于这看似平凡的“闪烁”现象，刚刚接触ADSL的朋友，肯定不会知道其中的奥妙，只是简单认为闪烁起来比较好看，至于它有没有一定的闪烁规则，可能就不清楚了。其实，信号灯中隐藏着不少“秘密”呢，观察信号灯的状态，您有时也能分析出网络的故障呢！不信？那就来看看下面的内容吧！

识别线路故障
ADSL Modem有一个CD指示灯或Link指示灯，通过查看该灯的工作状态，您就可以简单识别出与ADSL Modem相连接的通信线路的连接故障了。正常工作情况下，这种指示灯会在接通电源后，很快处于长亮状态，如果出现其他异常状态，就说明线路上可能有故障存在，具体表现在：
★如果CD指示灯或Link指示灯一直闪烁不停的话，就表示当前线路上的通信信号不稳定，倘若过一阵子就恢复为正常时，就表明该指示灯闪烁状态是由电信公司的内部线路调整引起的。
★如果该指示灯一直闪烁不停而无法恢复为正常时，就意味着通信线路真的有故障存在。此时您可以测试一下电话线中是否有信号存在，有信号就表示线路工作很正常，如果没有测试到信号，就表明线路可能出现短接或断路现象，这时必须请专业检修人员来帮助您修复线路故障了。
★如果在电话线路上有信号的情况下，该指示灯还处于一直闪烁状态，那就意味着端口有问题。此时您可以检查一下ADSL线路在入户时，所必须用到的分离器有没有连接好。看看分离器之前，还有没有连接其他设备，比方说使用了分机或防盗系统等。如果上面的问题全部排除了，该指示灯的状态还不恢复正常的话，就需要请通信公司的工作人员，来重新设置网络端口，一般来说重设网络端口时，都会产生信号的，如果还不行的话，可以考虑更换一个新的ADSL Modem。
当然，这里笔者需要提醒各位的是，即使可以使用电话线来接听电话，也不能断定线路肯定没有故障，因为ADSL信号与电话信号，不是使用的同一信道哟!
识别电源故障
利用ADSL Modem中的Power指示灯，您可以简单地判断电源是否出现故障。如果ADSL Modem在接通电源的情况下，发现Power指示灯不亮的话，可以断定该设备的电源十有八九出了问题，或是ADSL电源转换器有故障。此时，惟一的办法，就是与销售商家或专业维修店联系。
识别硬件故障
利用ADSL Modem中的Test指示灯或Diag指示灯，您可以清楚自己的设备是否顺利通过自检测试。一般来说，该指示灯在刚接通ADSL Modem的电源时，才会出现闪烁现象，这表明ADSL正处于自检状态之中，一旦自检任务完成后，该指示灯就会自动熄灭。如果该指示灯一直处于长亮状态，就表明该ADSL Modem没有顺利通过自检，此时您可以先关闭ADSL Modem，然后再接通电源看看，或者直接按复位按钮，来看看是否能解决故障。如果故障不能解决的话，基本上可以断定是硬件设备有问题，必须重新更换。
识别网络故障
利用ADSL Modem中的LAN指示灯，您可以简单地诊断出与自己计算机相连的网络设备和连接是否正常。正常情况下，该指示灯是处于常亮状态。如果不常亮的话，就表明网络连接可能出现故障，具体表现在：
在CD指示灯或Link指示灯常亮的条件下，如果LAN指示灯不亮，就表示ADSL Modem和网卡之间的网络连接有故障出现。此时，您可以去尝试更换另外一个新网卡。
如果LAN指示灯常亮，但不能正确使用ADSL拨号时，可能是拨号软件出现问题，此时您可以将它从系统中彻底删除，并重新正确地安装拨号软件，并使用正确拨号用户名与密码。如果还无法工作的话，就必须按下ADSL Modem中的复位按钮，让ADSL Modem采用默认的网络参数来工作。注意，在按复位按钮时，您先找到该设备上的一个直径为2毫米左右的圆孔，在接通电源的条件下，用笔芯之类的坚硬东西戳进去，就可以感觉到按钮被按下了，同时必须保持这种状态10秒钟以上，才能算复位成功。
如果LAN指示灯处于常亮状态，ADSL Modem还不能进行通讯的话，您必须认真检查一下与计算机相连接的网卡IP地址是否正确。注意网卡IP地址.一定要与ADSL Modem的LAN口处的IP地址处在同一网段内，否则无法正常通信。

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 使用ping命令，自我排查网络故障
- 下一篇文章： 宽带路由器选择全攻略

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。