网络经典命令行4

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

网络经典命令行4 | ★★★ | 【字体：小 大】

网络经典命令行4
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

接口的 IP 地址、子网掩码和默认网关的配置自动确定路由表中路由的跃点数造成的。默认启动的自动确定接口跃点数确定了每个接口的速度，调整了每个接口的路由跃点数，因此最快接口所创建的路由具有最低的跃点数。要删除大跃点数，请在每个 LAN 连接的 TCP/IP 协议的高级属性中禁用自动确定接口跃点数。
如果在 systemroot\System32\Drivers\Etc 文件夹的本地网络文件中存在适当的条目，名称可以用于 Destination。只要名称可以通过“域名系统” (DNS) 查询这样的标准主机名解析技术分解为 IP 地址，就可以将其用于 Gateway，DNS 查询使用存储在 systemroot\System32\Drivers\Etc 文件夹下的本地主机文件和 NetBIOS 名称解析。
如果是 print 或 delete 命令，可以忽略 Gateway 参数，使用通配符来表示目标和网关。Destination 的值可以是由星号 (*) 指定的通配符。如果指定目标含有一个星号 (*) 或问号 (?)，它被看作是通配符，只打印或删除匹配的目标路由。星号代表任意一字符序列，问号代表任一字符。例如， 10.*.1, 192.168.*、 127.* 和 *224* 都是星号通配符的有效使用。
使用了无效的目标和子网掩码（网掩码）值的组合，会显示“Route:bad gateway address netmask”错误消息。目标中有一位或多位设置为 1，而其在子网掩码中的对应位设置为 0 时会发生这个错误。可以通过二进制表示法表示目标和子网掩码来检查这种情况。以二进制表示的子网掩码包括表示目标网络地址部分的一连串的 1 和表示目标主机地址部分的一连串的 0 两个部分。查看目标以确定目标的主机地址部分（由子网掩码所定义）是否有些位设置成了 1。
只有 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows Millennium Edition 和 Windows XP 的 route 命令支持 -p 参数。Windows 95 或 Windows 98 的 route 命令不支持该参数。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时，该命令才可用。
范例
要显示 IP 路由表的完整内容，请键入：
route print
要显示 IP 路由表中以 10. 开始的路由，请键入：
route print 10.*
要添加默认网关地址为 192.168.12.1 的默认路由，请键入：
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1
要添加目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0，下一个跃点地址为 10.27.0.1 的路由，请键入：
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
要添加目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0，下一个跃点地址为 10.27.0.1 的永久路由，请键入：
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
要添加目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0，下一个跃点地址为 10.27.0.1，跃点数为 7 的路由，请键入：
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7
要添加目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0，下一个跃点地址为 10.27.0.1，接口索引为 0x3 的路由，请键入：
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3
要删除目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0 的路由，请键入：
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0
要删除 IP 路由表中以 10. 开始的所有路由，请键入：
route delete 10.*
要将目标为 10.41.0.0，子网掩码为 255.255.0.0 的路由的下一个跃点地址由 10.27.0.1 更改为 10.27.0.25，请键入：
route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25
怎样在windowsserver的cmd下更改ip地址■■■ -> Windows 2k/2003 Server
在命令行下更改ip地址
Windows2000是现在比较流行的操作系统，它的功能是很强大的，它甚至可以象Unix一样在命令行下做很多的工作。下面一种在命令行下更改ip地址的方法，现介绍给大家（括号里是一些注释，黑体字是人工录入的）：
C:\>ipconfig (首先用ipconfig这个命令看一下更改之前的ip地址)
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.94 （本地连接更改之前的ip）
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.254
C:\>netsh （进入设置模式）
netsh>interface
interface>ip
interface ip>set address "本地连接" static 10.1.1.111 255.255.255.0 10.1.1.254
interface ip>exit
上文中的set命令具体解释如下:
set address - 设置指定的接口的 IP 地址和默认网关。
set dns - 设置 DNS 服务器模式和地址。
set wins - 设置 WINS 服务器模式和地址。
C:\>ipconfig （更改后再用ipconfig命令看一下,确认一下是否更改成功）
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.111
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.254
命令一览
.. - 移到上一层上下文级。
? - 显示命令列表。
aaaa - 更改到 `aaaa' 上下文。
abort - 丢弃在脱机模式下所做的更改。
add - 将一个配置项添加到项目列表中。
alias - 添加一个别名
bye - 退出程序。
commit - 提交在脱机模式中所做的更改。
delete - 在项目列表上删除一个配置项目。
dhcp - 更改到 `dhcp' 上下文。
dump - 显示一个配置脚本。
exec - 运行一个脚本文件。
exit - 退出程序。
help - 显示命令列表。
interface - 更改到 `interface' 上下文。
offline - 将当前模式设置成脱机。
online - 将当前模式设置成联机。
popd - 从堆栈上打开一个上下文。
pushd - 将当前上下文放推入堆栈。
quit - 退出程序。
ras - 更改到 `ras' 上下文。
routing - 更改到 `routing' 上下文。
set - 更新配置设置。
show - 显示信息
unalias - 删除一个别名。
wins - 更改到 `wins' 上下文。
route 的命令
routing ip add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示常规 IP 路由设置。
routing ip add/delete/set/show filter 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IP 数据包筛选器。
routing ip add/delete/show boundary 在指定接口上添加、删除或显示多播边界设置。
routing ip add/set ipiptunnel 添加或配置 IP 中的 IP 接口。
routing ip add/delete/set/show rtmroute 添加、配置或显示不持续的路由表管理器路由。
routing ip add/delete/set/show persistentroute 添加、删除、配置或显示持续路由。
routing ip add/delete/set/show preferenceforprotocol 添加、删除、配置或显示路由协议的优先级。
routing ip add/delete/set/show scope 添加、删除或显示多播作用域。
routing ip set/show loglevel 配置或显示全局 IP 记录等级。
routing ip show helper 显示 IP 的所有 Netsh 实用程序子环境。
routing ip show protocol 显示所有正在运行的 IP 路由协议。
routing ip show mfe 显示多播转发项。
routing ip show mfestats 显示多播转发项统计。
routing ip show boundarystats 显示 IP 多播边界。
routing ip show rtmdestinations 显示路由表管理器路由表中的目标。
routing ip show rtmroutes 显示路由表管理器路由表中的路由。
routing ip nat set/show global 配置或显示全局网络地址转换 (NAT) 设置。
routing ip nat add/delete/set/show interface 添加、删除、配置或显示指定接口的 NAT 设置。
routing ip nat add/delete addressrange 在 NAT 接口公用地址池中添加或删除一个地址范围。
routing ip nat add/delete addressmapping 添加或删除 NAT 地址映射。
routing ip nat add/delete portmapping 添加或删除 NAT 端口映射。
routing ip autodhcp set/show global 配置或显示全局 DHCP 分配器参数。
routing ip autodhcp set/show interface 配置或显示指定接口的 DHCP 分配器设置。
routing ip autodhcp add/delete exclusion 在 DHCP 分配器地址范围中添加或删除一个排除范围。
routing ip dnsproxy set/show global 配置或显示全局 DNS 代理参数。
routing ip dnsproxy set/show interface 配置或显示指定接口的 DNS 代理参数。
routing ip igmp set/show global 配置或显示 IGMP 全局设置。
routing ip igmp add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IGMP。
routing ip igmp add/delete staticgroup 添加或删除指定接口的静态多播组。
routing ip igmp show grouptable 显示 IGMP 主机组表。
routing ip igmp show ifstats 显示每个接口的 IGMP 统计。
routing ip igmp show iftable 显示每个接口的 IGMP 主机组。
routing ip igmp show proxygrouptable 显示 IGMP 代理接口的 IGMP 组表。
routing ip igmp show rasgrouptable 显示远程访问服务器所使用的 Internet 接口的组表。
routing ip ospf set/show global 配置或显示全局 OSPF 设置。
routing ip ospf add/delete/set/show i

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 网络经典命令行3
- 下一篇文章： 网络经典命令行5

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。