网络经典命令行2

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

网络经典命令行2 | ★★★ | 【字体：小 大】

网络经典命令行2
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

了要运行的命令之后，如果更改了计算机的系统时间，则通过键入不带命令行选项的 at 可使 at 计划程序与修改后的系统时间同步。
存储命令
已计划的命令存储在注册表中。这样，如果重新启动“计划”服务，则不会丢失计划任务。
连接到网络驱动器
对于需要访问网络的计划作业，请不要使用已重新定向的驱动器。“计划”服务可能无法访问这些重定向的驱动器，或者，在该计划任务运行时如果有其他用户登录，则这些重定向的驱动器可能不会出现。因此，对于计划作业，请使用 UNC 路径。例如：
at 1:00pm my_backup \\server\share
请不要使用下述语法（其中 x: ?表示由用户建立的连接）：
at 1:00pm my_backup x:
如果计划了一个使用驱动器号的 at 命令来连接共享目录，则应包含一个 at 命令以使在完成该驱动器的使用时断开与驱动器的连接。如果不能断开与驱动器的连接，则在命令提示下，所指派的驱动器号将不可用。
范例
要显示 Marketing 服务器上已计划的命令列表，请键入：
at \\marketing
要了解服务器 Corp 上标识号为 3 的命令的详细信息，请键入：
at \\corp 3
要计划在上午 8:00 于 Corp 服务器上运行网络共享命令，并将该列表重定向到 Maintenance 服务器的 Corp.txt 文件（位于 Reports 共享目录下）中，请键入：
at \\corp 08:00 cmd /c "net share reports=d:\marketing\reports >> \\maintenance\reports\corp.txt"
为了在每五天后的午夜将 Marketing 服务器的硬盘驱动器备份到磁带驱动器，首先创建名为 Archive.cmd 的批处理程序（它含有备份命令），然后计划该批处理程序的运行，为此请键入：
at \\marketing 00:00 /every:5,10,15,20,25,30 archive
要取消当前服务器上已计划的所有命令，请按下述方法清除 at 计划信息：
at /delete
如果要运行的命令不是可执行 (.exe) 文件，请按如下所示的方法在该命令之前使用 cmd /c 来加载 Cmd.exe：
cmd /c dir > c:\test.out。
Rsh
在运行 RSH 服务的远程计算机上运行命令。Windows XP 和 Windows 2000 不提供 RSH 服务。Windows 2000 Server Resource Kit 提供名为 Rshsvc.exe 的 RSH 服务。使用不带参数的 rsh 显示帮助。
语法
rsh [Host] [-l UserName] [-n] [Command]
参数
Host
指定运行 command 的远程计算机。
-l UserName
指定远程计算机上使用的用户名。在省略情况下，使用当前登录用户的名称。
-n
将 rsh 的输入重定向到 NULL 设备。这防止本地计算机命令结果的显示。
Command
指定要运行的命令。
/?
在命令提示符显示帮助。
注释
标准操作
rsh 命令将标准输入复制到远程 command，将远程 command 的标准输出复制到其标准输出，将远程 command 的标准错误复制到其标准错误。Rsh 通常在远程命令终止时终止。
使用重定向符号
为了使重定向在远程计算机上发生，要以引号引住重定向符号（例如 ">>"）。如果不使用引号，重定向会在本地计算机发生。例如，以下命令将远程文件“RemoteFile”附加到本地文件“LocalFile”中：
rsh othercomputer cat remotefile >> localfile
以下命令将远程文件 Remotefile 附加到远程文件 otherremotefile 中：
rsh othercomputer cat remotefile ">>" otherremotefile
使用 rsh
在使用已登录到某个域并且运行 Windows XP Professional 的计算机时，该域的主域控制器必须可用于确认用户名或 rsh 命令失败。
.rhosts 文件
.rhosts 文件通常许可 UNIX 系统的网络访问权限。.rhosts 文件列出可以访问远程计算机的计算机名及关联的登录名。在正确配置了 .rhosts 文件的远程计算机上运行 rcp、rexec 或 rsh 命令时，您不必提供远程计算机的登录和密码信息。
.rhosts 文件是一个文本文件，该文件中每一行为一个条目。条目由本地计算机名、本地用户名和有关该条目的所有注释组成。每个条目均由制表符或空格分开，注释用符号 (#) 打头。例如：
host7 #This computer is in room 31A
.rhosts 文件必须在远程计算机的用户主目录中。有关远程计算机 .rhosts 文件特定执行的详细信息，请参阅远程系统的文档。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时，该命令才可用。
范例
要以名称 admin1 在远程计算机 vax1 上执行 telcon 命令，请键入：
rsh vax1 -l admin1 telcon
Tftp
向运行平凡文件传输协议 (TFTP) 服务或 daemon 的远程计算机（尤其是运行 UNIX 的计算机）传输文件或从运行平凡文件传输协议 (TFTP) 服务或 daemon 的远程计算机（尤其是运行 UNIX 的计算机）传输文件。
语法
tftp [-i] [Host] [{get | put}] [Source] [Destination]
参数
-i
指定二进制图像传送模式（也称为八进制模式）。在二进制图像模式下，文件以一个字节为单位进行传输。在传送二进制文件时使用该模式。如果省略了 -i，文件将以 ASCII 模式传送。这是默认的传送模式。该模式将行尾 (EOL) 字符转换为指定计算机的适当格式。传送文本文件时使用该模式。如果文件传送成功，将显示数据传输率。
Host
指定本地或远程计算机。
put
将本地计算机上的 Destination 文件传送到远程计算机上的 Source 文件。因为 TFTP 协议不支持用户身份验证，所以用户必须登录到远程计算机，同时文件在远程计算机上必须可写。
get
将远程计算机上的 Destination 文件传送到本地计算机上的 Source 文件。
Source
指定要传送的文件。
Destination
指定将文件传送到的位置。如果省略了 Destination，将假定它与 Source 同名。
/?
在命令提示符显示帮助。
注释
使用 get 参数
如果将本地计算机上的文件 FileTwo 传送到远程计算机上的文件 FileOne，则指定 put。如果将远程计算机上的文件 FileTwo 传送到远程计算机上的文件 FileOne，则指定 get。
Windows XP 或 Windows 2000 不提供一般用途的 TFTP 服务器。Windows 2000 提供的 TFTP 服务器服务只为 Windows XP 和 Windows 2000 客户端计算机提供远程引导功能。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时，该命令才可用。
范例
要从本地计算机将文件 Users.txt 传送到远程计算机 vax1 上的 Users19.txt，请键入：
tftp vax1 put users.txt users19.txt
Nbtstat
显示本地计算机和远程计算机的基于 TCP/IP (NetBT) 协议的 NetBIOS 统计资料、NetBIOS 名称表和 NetBIOS 名称缓存。Nbtstat 可以刷新 NetBIOS 名称缓存和注册的 Windows Internet 名称服务 (WINS) 名称。使用不带参数的 nbtstat 显示帮助。
语法
nbtstat [-a RemoteName] [-A IPAddress] [-c] [-n] [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [Interval]
参数
-a remotename
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表，其中，RemoteName 是远程计算机的 NetBIOS 计算机名称。NetBIOS 名称表是运行在该计算机上的应用程序使用的 NetBIOS 名称列表。
-A IPAddress
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表，其名称由远程计算机的 IP 地址指定（以小数点分隔）。
-c
显示 NetBIOS 名称缓存内容、NetBIOS 名称表及其解析的各个地址。
-n
显示本地计算机的 NetBIOS 名称表。Registered 中的状态表明该名称是通过广播或 WINS 服务器注册的。
-r
显示 NetBIOS 名称解析统计资料。在配置为使用 WINS 的 Windows XP 计算机上，该参数将返回已通过广播和 WINS 解析和注册的名称号码。
-R
清除 NetBIOS 名称缓存的内容并从 Lmhosts 文件中重新加载带有 #PRE 标记的项目。
-RR
重新释放并刷新通过 WINS 注册的本地计算机的 NetBIOS 名称。
-s
显示 NetBIOS 客户和服务器会话，并试图将目标 IP 地址转化为名称。
-S
显示 NetBIOS 客户和服务器会话，只通过 IP 地址列出远程计算机。
Interval
重新显示选择的统计资料，可以中断每个显示之间的 Interval 中指定的秒数。按 CTRL+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数， netstat 将只显示一次当前的配置信息。
/?
在命令提示符显示帮助。
注释
Nbtstat 命令行参数区分大小写。
下表列出了由 Nbtstat 生成的列标题。 标题 说明
Input 接收的字节数。
Output 发送的字节数。
In/Out 该连接是否从计算机（传出）或者其他计算机到本地计算机（传入）。
Lift 名称表缓存项在被清除之前所存留的时间。
Local Name 本地 NetBIOS 名称与连接相关联。
Remote Host 与远程计算机相关的名称或 IP 地址。
<03> 转化为十六进制的 NetBIOS 名称的最后一个字节。每个 NetBIOS 名称长度均为 16 个字符。由于最后一个字节通常有特殊的意义，因为相同的名称（只有最后一个字节不同）可能在一台计算机上出现几次。例如，<20> 在 ASCII 文本中是一个空格。
Type 名称类型。名称可以是单个名称，也可以是组名称。
Status 远程计算机上是否在运行 NetBIOS 服务（“已注册”），或同一计算机名是否已注册了相同的服务（“冲突”）。
State NetBIOS 连接的状态。
下表列出了可能的 NetBIOS 连接状态。 状态 说明
已连接 会话已建立。
关联 连接的终结点已经被创建并与 IP 地址关联。
正接听 该终结点对内向连接可用。
空闲 该结束点已被打开单不能接收连接。
正在连接 会话处于连接阶段。在此阶段正在解析所选目标的由名称到 IP 地址的映射。
接受 入站会话当前正在被接受，将在短期内连接。
重新连接 会话将试图重新连接（如果第一次连接失败）。
出站 会话正处于连接阶段。此阶段正在创建 TCP 连接。
入站 入站会话在连接期。
正在断开 会话正在断开连接。
已中断连接 本地计算机已断开连接，并正等待远程系统的确认。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时，该命令才可用。
范例
要显示 NetBIOS 计算机名为 CORP07 的远程计算机的 NetBIOS 名称表，请键入：
nbtstat -a CORP07
要显示所分配 IP 地址为 10.0.0.99 的远程计算机的 NetBIOS 名称表，请键入：
nbtstat -A 10.0.0.99
要显示本地计算机的 NetBIOS 名称表，请键入：
nbtstat -n
要显示本地计算机 NetBIOS 名称缓存的内容，请键入：
nbtstat -c
要清除 NetBIOS 名称缓存并重新装载本地 Lmhosts 文件中带标记 #PRE 的项目，请键入：
nbtstat -R
要释

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 网络经典命令行1
- 下一篇文章： 网络经典命令行3

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。