也谈ADSL提速-我的使用经验和方法

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

也谈ADSL提速-我的使用经验和方法 | ★★★ | 【字体：小 大】

也谈ADSL提速-我的使用经验和方法
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

ADSL是个好东西，它的出现终于让我扔了56K猫粘上宽带的边了。什么在线电影呀、下OFFICE啊、下游戏啊，以前想都不敢想的事，现在几G几G的往回拉^^ 可这东西不是那么听话，用的这段时间也出好些麻烦，费了我不少劲才把它调教的合心适意，今天把经验写出来，希望能帮大家少早点弯路，用的舒服点。
先说一下自己的相关配置：不记流量1M带宽，长虹USB猫型号是：CH-200e+
行了，现在大家跟着来看我碰到的各种问题吧^^
1、断流现象：正下载东西的时候，数据突然间断了，过一阵又自己恢复了。
这个好像是9x独有的问题，汗。2000与XP我就从没见过断流。解决方法很简单，
把这个补丁打上，非常有效，根据我的经验打了之后，98几乎不断流了
http://download.microsoft.com/download/win98SE
/Update/Q243199/W98/CN/243199CHS8.EXE
如果无效，把电话插电脑上，听听有没有杂音，很大的话，就是线路问题，先换屋内电话线，照样有杂音的话，只能打电话找电信了。
2、死锁现象：（自己创的名词，因为没发现网络有介绍这个现象的）DATA灯一直亮，而没任何数据传过来。
这个是USB独有的问题，死锁后重启都没用，只能把USB线拔下来（记的拔猫的，机箱接口容易拔坏），再安上去。
死锁的原因大概是这么几种：
一是主板的USB口比较老是1.0的，有点不兼容。
二是机器配置太低，USB口的ADSL猫，基本配置是300HZ加128M内存，低于这个或多或少都会出现点问题，比如说我以前用的233加32M就死锁频繁，升级后就好很多了。 三是9X自己的问题（最大原因！），9x上网不够稳定的，我的1M带宽全满的时候，切换出输入法或启动WINAMP、QQ时很容易死锁！而XP就没这样的现象。
这几种原因的解决方法：
USB口1.0的和机器配置太低的，除了升级以外，可以换个内置的ADSL猫，有条空的PCI插槽就可以了。而想要换操作系统的朋友，一定要根据自己的配置来，虽说XP确实适合上网，可如果配置不到，只会断流死锁更频繁而已。使用9X的要避免死锁，下载的时候要少用多线程，最好只用一个线程、把造成死锁的软件换了、加内存到256M（效果最明显）。
3、ADSL速度测试真解
装了ADSL都想测测它的速度吧，我以前曾经在很多网站测过，就是让你下载一个大文件或者点一个页面的那种。后来发现，这样测是不对的！大家要知道ADSL不是稳定宽带，速度是起伏的，所以它没什么测速软件（有56K猫的测速软件可你见过ADSL的吗？），要正确判断自己ADSL的速度快慢，只能看两个方面，速度传输的稳定性以及速度上限。安装完ADSL，右下角会出现一个面板，里面的传输与接收就是你上下行的最大速度，将它的速值除8，比如我的一M带宽接收1024除8是128K，这就是1M猫的极限下载速度（实际下载一般100K），用网络快车开10线程下载本地电信上的大文件（不要用IE它有个缓冲问题），如果可以达到128（不可能常时间维持只要能冲到128就行了）那速度上限就没问题！
ADSL的速度还有一个非常重要的隐性因素，那就是稳定性。这个一般很难看出来，极有可能你下载看的是100K/S，但它真实速度却是起伏很大，实际到不了100K。举例而言，下十秒的软件，第一秒是10K而后九秒是100K，下载工具还是会把当成100K/S来看的，比如最流行的网络快车它计算平均速度是每隔几秒钟算一次，而ADSL的起伏是非常快的，所以你用下载工具根本看不出来更别提IE了。想要测稳定性的同志们可以用这个方法，一般ADSL都提供免费的电影站，夜深人静时播放上面的RM电影，点击统计资料，正常的应该是条直线，如果起伏非常大，那就有问题了。
4、在线看电影的问题
1M的ADSL，在看本地电信的免费电影时，每隔几十妙就要缓冲一次，而同样的装1MADSL的机器，从头看到尾没问题。为了解决这个问题，杀毒补丁重装系统换电话线，能做的都做了，照样如此没一点改变。也曾怀疑是速度不对，可用网络快车下载的速度却不慢，平均100K。此问题让我当时非常的不解，直到后来我在别人机器上看电影时点了统计资料，才发现人家那是一条线，而我是不停的起伏！知道问题在那里，就好解决了，给机房打了电话换了个端口，立刻看电影正常了！后来又碰到一个朋友，他512K的猫，看300K的电影不停的缓冲，他以为是自己的512太慢的缘故，结果我看了一下他的统计资料，跟我那时候一模一样，那条速度线在不停的起伏，也是给机房打了电话换了端口就好了，当时把他激动的^^
所以应该流畅的电影不流畅，可以注意一下端口。对了，关于端口还要说一句，如果机器没问题（无病毒、达到基本配置，软件安装正确，），出现了奇怪的问题，如断流现象严重，不停的掉线，都可以试试换端口!机房换一下端口只是举手之劳而已，不用怕麻烦人家。
疑难杂症已经说完了，现在就是最后的压轴好戏了。如何破开电信速度限制！！！请大家睁大眼睛仔细的看^^
目前大多数的ADSL都被限速了，8M只让你用1M2M，而56K猫时代还有点用的各种加速软件，面对ADSL，即使专门强调对ADSL做过优化的，也毫无用处！只是让ADSL更不稳定一点而已。

在这样情况下，有一款软件横空出世了，“ADSL优化大师”！唯一的真正可以提高ADSL速度的软件！
初见时，根本没把它放在心上，只是看它介绍写的太猛，姑且一试而已，结果拜服，
国人的软件水平厉害厉害。
此软件最大特点是：能破开电信对你的速度限制！！！（不要问我原理，我也不知道它怎么做到的），我用的1MADSL最大也不过128K，按道理说这是它的极限值，怎么都没办法提高，可你看图1！
208k！这是我使用后出现的，而且这个是稳定值并不是突发值！（真的是稳定值
180到240之间）牛不牛？是不是有点吓人？而突发值更是高达360K!(别指着那个68.3K说我骗你，下载用的是NetTransportSpecial，用过的人都知道，它的平均速度有问题）
而且这个软件对内置猫有优化，我用的是USB猫应该没发挥它的全部性能,听了后各位乐不乐？

[[center]][[image1]][[/center]]

但这个软件也有不足，比如说一个软件，没使用前下单线程下是30K，那么使用后还是30K！它只能提高上限！可惜可惜，白玉有暇啊，如果能整体提升就好了。（按理说ADSL提高了上限也就提升了整体速度，可这个不行，还是那句别问我为什么！）
下面这个软件的下载地址，各位赶紧去试试吧
http://software.ty.sx.cn/SoftDown.asp?ID=346
我把肚里这点经验全抖给大家了，希望对大家有点帮助，少走点我走过的弯路，那我就很高兴了！最后，祝大家宽带精彩，玩的高兴！

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 宽带路由器选择全攻略
- 下一篇文章： 免费50M动态空间

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。