[图解]刷新BIOS教程

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 新手上路 >> 文章正文

[组图][图解]刷新BIOS教程 | ★★★ | 【字体：小 大】

[图解]刷新BIOS教程
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

BIOS中文意思就是基本输入输出系统。提起BIOS升级，广大用户大概有心有余忌，担心升级不成反而搞得主板没显示。其实BIOS升级很简单，按照正确操作来进行一定没问题。下面介绍一下主板BIOS升级方法。

AWARD Plug-and-Play BIOS升级方法

如果是SOLTEK公司的用户，在主板出货光碟上就有写BIOS的程序----Awdflash.exe，其在光碟上的路径为：\Utility\Awdflash.exe(或者可以在我们公司网站程序下载中下载最新版本)，AWARD BIOS程序都是以“.bin”为扩展名的文件，SOLTEK公司在公司主页上随时为您提供各款主板最新BIOS程序，直接下载就可以了。具体BIOS刷新操作方法如下：

1、 刷新BIOS前需要先准备一张DOS启动软盘，制作方法有以下几种：

(a). 可以使用Win98系统格式化一张系统磁盘，在WIN98中点击我的电脑，在3.5软盘上点击鼠标右键，选择格式化，然后选择仅复制系统文件并格式化即可。

(b). 可以在MS-DOS模式下，在DOS提示符下键入format a:/s格式化一张DOS启动软盘。

2、 DOS启动盘制作完成后您可以将BIOS刷新程序Awdflash.exe，BIOS文件*.bin同时复制到刚刚制作的软盘当中（注意要在同一目录）。然后用该软盘启动DOS，如果是用WIN98/ME的启动盘来升级BIOS，注意当屏幕出现Starting Windows 98......时，按下Shift＋F5组合键跳过Config.sys文件的执行。因为在升级BIOS时不能有内存管理程序的执行

3、 启动到DOS后进行BIOS刷新，在DOS提示符下执行 A:\>Awdflash *.bin /cc/cd/cp/sn/py确定后就会自动完成BIOS的刷新操作并重新启动。*.bin为BIOS文件名，需要输入您下载的新版本的BIOS文件名，而且要带.bin的后缀才可以。如果需要备份旧版本的BIOS，可以按以下步骤进行：

键入A:\>Awdflash **.bin /cc/cp/cd之后，(请注意BIOS文件名与参数之间需留有一空格)片刻将会出现图一的界面。见下图：

图 一

----提示文字 “Do You Want To Save BIOS (Y/N)”。意思是问你是否要将主板上的BIOS程序存盘。如果要存盘就键入“Y”将会提示您想存储的BIOS程序文件名，见图二：
[IMG]/img_article/20055512911360.gifIMG]
图 二

输入文件名并回车就会存储文件到软盘上键入回车就退出界面回到提示符状态。如果不存盘健入 “N”就可以见到下面的图示，见图三：

图 三

----然后会出现“Are you sure to program (Y/N)”提示，意思是你真的想写程序到BIOS吗，键入“Y”就会写程序到BIOS，（此时一段时间绝对不能断电或停机）约过2秒钟新程序就会写完并出现 “1FFFF OK”等信息，到此BIOS就升级完了。按F1键重新启动，按F10退出返回到DOS状态。如键入“N”就不写程序到BIOS。

AMI Plug-and-Play BIOS升级方法

一、DOS命令模式AMI BIOS刷新方法
1. 制作一张DOS启动盘，只含三个最基本的DOS启动文件即可，将AMI BIOS刷新工具和BIOS文件拷贝到这张软盘上，使用此软盘开引导系统，注意不要加载emm386.exe，qemm.exe，himem.sys等内存驻留程序。
2. 在DOS提示符下键入“AMIFLASH *.ROM”，按“ENTER”键继续。
3. 按屏幕提示开始BIOS刷新，当出现“Flash ROM Update Completed –Pass”提示信息时，表示BIOS已刷新成功。
4. 如果要备份BIOS，请在DOS提示符下键入“AMIFLASH .ROM /S*.ROM”，按“ENTER”键继续即可。
5. 重新启动电脑，在开机时按“DEL“键进入CMOS设置，选择“Load Optimal Defaults”后保存退出。

二、 DOS窗口介面AMI BIOS刷新方法（需较新的AMIFLASH版本才支持此功能，如Ver：843版）
1. 制作一张DOS启动盘，只含三个最基本的DOS启动文件即可，将AMI BIOS刷新工具和BIOS文件拷贝到这张软盘上，使用此软盘开引导系统，注意不要加载emm386.exe，qemm.exe，himem.sys等内存驻留程序。
2. 在DOS提示符下键入AMIFLASH，按“ENTER”键继续。
3. 在出现下图介面后按照屏幕提示输入BIOS文件所在的路径及文件名，然后按“Enter”键确认后刷新BIOS，也可以在“Save”栏内保存当前BIOS，输入要保存的路径及BIOS文件名即可。

4. 按方向键移动窗口左边的状态条到下图窗口，可进行BIOS刷新的一些设置。

5. BIOS刷新完成后，可以按方向键移动窗口左边的状态条到下图窗口，按“Enter”键退回到DOS模式下。

注意：某些AMI BIOS在窗口介面下进行备份或刷新动作时可能会出现问题，在此建议您，如果在窗口介面刷新或备份BIOS失败的话请换用命令方式进行。

AMIBIOS开机画面更改方法
1 在纯粹dos环境中把AMIBCP.exe、S85DRS14.rom(AA1.4)、SOLTEK.pcx一起COPY到新建资料夹
2 执行AMIBCP.exe S85DRS14.rom
3 出现选项→选取Edit Bios Modules→按enter键
4 检视有无33 Full Screen Logo项目，若有delete，没有则不需要delete
5 按insert键→键入SOLTEK.pcx→按enter键
6 出现选项→选取Moduleid=33h(PageUp PageDown键)，选取Compressed=Yes
7 按esc键→按enter键→按esc键
8 出现选项→选取Save Bios To File→按enter
9 键入新Bios文件名(如test.rom)→按enter
10 按esc键→按enter键→存档完成→跳出编辑画面回到纯dos环境
11 新数据夹出现newBios(如TEST.ROM)
12 把newBios、AMIBios更新程序、Command开机文件COPY到软盘片
13 重新执行BIOS更新程序
14 完成

注：所使用的AMIBCP软件版本必须是7.51以后的版本才行

最新热点

最新推荐

相关文章

XP的安全模式应用
揭开Windows XP系统的欢迎屏
如何屏蔽恼人的 Windows XP
全面了解系统中 svchost.exe
Windows XP 的超级应用技巧2
手工备份Windows XP的注册表
设置需要密码的XP共享文件夹
用 Windows 2003 搭建自己的
如何解除Windows XP系统的文
WindowsXPSP2带来的十大安全

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： Win XP虚拟内存标准设置法
- 下一篇文章： Windows XP六例精彩问答

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。