关于双绞线的连接以及做法详解！

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

关于双绞线的连接以及做法详解！ | ★★★ | 【字体：小 大】

关于双绞线的连接以及做法详解！
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

关于双绞线的连接以及做法详解！
在论坛看到很多的朋友都提到了需要进行网络组建，而双绞线也是网络组建中不可缺少的一个部分——不要告诉我，你现在还在使用同轴线串机器玩儿哦：）很多人发帖子询问双绞线的正确接法以及HUBTCH的正确接法，为了避免帖子重复以及等待回帖的时间浪费，我现在在这里把这个问题重头到尾的说一次，希望大家看了之后就记住这些最基本的东西。
双绞线的接法按照10/100 BASE T的规定应该是有两种固定的标准，这就是T568A和T568B。实际运用当中，大家只要把这两种标准记清楚了就可以和几乎任何人合作组建网络——因为大家都使用这个标准，所以不存在兼容和错误的接法——除非他不遵守规则。
好了，现在我就把这两种接法写下来：
T568B：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
T568A：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
这两种线是怎么用呢？大家知道网线应该是两头都要做RJ45头的。而两种接线的方法就可以做出两种线来——一种是平行线（也叫直连线）一种是交叉线。所谓的平行线（又叫直连线）实际上就是线的两头采用同样的做法——要么两头都用T568A来做，要么两头都用T568B来做。而交叉线就是一头T568A而另外一头就用T568B——也就是两头不一样的做法——但是有一点，请遵循连线的规范。平常实际应用中是怎么使用这两种线的呢？
应 用 类 别 接线方法
计算机——计算机 交叉线
计算机——交换机 平行线
交换机——交换机 交叉线或者平行线
好了，我们再说明一下，交换机用RJ45线连接到交换机把两个交换机串起来就称做级连。级连的作用就是当一台交换机的接口数太少了的时候，将两个交换机“堆叠”起来，通过RJ45线来达到组成一个更多口的“大”交换机。而交换机到交换机的级连一共有三种不同的方式。
1、交换机的UPLINK口连接到交换机的普通口；
2、交换机的UPLINK口连接到交换机的UPLINK口；
3、交换机的普通口连接到交换机的普通口；
这三种级连的接线也是不同的：第一种情况用平行线；第二种情况用交叉线；第三种情况也用交叉线。给大家一个方便记忆的方法，那就是交换机级连中，如果你要进行级连的两口口的属性相同（要么都是UPLINK口，要么都是普通口），那么就一定用交叉线了！其他情况就用平行线了。
好了，就说这么多了，顺便说说，我上文中的“交换机”都可以用“集线器”来替换，因为在连接方式上这两个设备是一模一样的！OK！写完了，希望能够对大家有所帮助！
补充：
在cisco的定义中，把两端都是568B或者都是568A接法的网线称为straight through,而一端是568A另一端为568B的称为crossover，第三种接法是两端线序完全相反的接法，称为rollover，仅用于计算机连接某些路由器和交换机的console口进行配置时使用。

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： MAC地址涉及到的安全问题
- 下一篇文章： E-mail收发失败的原因

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。