无线网络技术轻松配置五字诀

| 网站首页 | 电子厨务 | 饮食信息 | 电子图库 | 厨客留言 | 520吃论坛 |

| 加入收藏
| 设为首页
| 联系站长

| 您现在的位置： 520吃 >> 电子厨务 >> 电脑基础 >> 网络技术 >> 文章正文

无线网络技术轻松配置五字诀 | ★★★ | 【字体：小 大】

无线网络技术轻松配置五字诀
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2006-9-9

无线局域网发展到现在已非常完善，速度也越来越快。目前的主流产品不仅能达到普通有线以太网的速率，而且安全性也已经得到基本保障。更重要的是无线组网不用布线，所以对消费型的家庭用户来说，是组网方案的最佳选择。再加上迅驰笔记本电脑的普及，因此对大多数用户来说，购买无线路由器也是迟早的事。
不过随着无线路由器的普及，其相应问题也越来越多。其中无线路由器买回来之后怎么配置是人们最关心的问题。其实配置无线网络并不复杂，配置无线路由器和配置有线路由器的步骤差不多，只是个别地方需要注意一下，几分钟就能轻松搞定。下面就由笔者详加介绍。
摆放要到位
拿到无线路由器后，首先要做的是摆放问题。无线路由器的作用是将有线网络的信号转化为无线信号，它是整个a无线网络的核心，因此其位置决定了整个无线网络的信号强度和传输速率。所以建议选择一个不容易被阻挡，并且信号能覆盖屋内所有角落的位置。对新手来说，无线路由器的摆放可以参阅以下方法。
无线路由器的位置应当相对较高。无线信号是直线传播的，每遇到一个障碍物，无线信号就会被削弱一部分，尤其是金属物体，更是无线信号的杀手。
无线路由器应当尽量居于房间的中央。由于无线AP的覆盖范围是一个圆形区域，因此只有将无线AP置于房间中央，才能保障房间内的每个位置都能接收到无线信号，从而有效地接入无线网络。无线网络能够自动调整传输速率，以适应复杂的网络环境。离无线AP越近，无线信号越强，干扰越小，数据传输速率也就越高。
不要穿过太多的墙壁，尤其是浇注的钢筋混凝土墙体。实验表明，在10米的距离，无线信号穿过2堵砖墙后，仍然可以达到标称的最高传输速率，但再穿过一层楼板后，传输速率将只有标称速率的一半了。可见，钢筋混凝土墙体对无线信号有严重的影响。
配置要仔细
找到合适的位置摆放完毕之后，接下来就是配置问题了。每个符合TCP/IP协议的网络设备都有其自身的IP地址，无线路由器自然也不例外。一般无线路由器都会有自身固定的局域网内IP地址，这一设计也方便了我们通过访问这一IP地址来配置和进行无线路由器的各项测试。当然，不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同，具体可以参考其相关说明书。另外需要注意，无线网卡必须与无线路由器处于同一IP网段，例如笔者的西门子无线路由器的IP地址为192.168.254.254，则网卡IP就可以指定为192.168.254.XXX网段上的任何地址。
接下来，打开浏览器，在地址栏输入无线网络节点的地址http: //192.168.254.254/，查看说明书之后获知无线网络节点的管理密码，正确输入后就可以进入无线网络节点的管理界面。对于一个新的没有设置过的路由器，有的还会出现设置向导(Setup Wizard)。在诸如名为Connection Configuration的页面，我们可以选定宽带网的类型，一般ADSL选择via PPP over Ethernet，而Cable或者FTTB选择via DHCP。如果ISP需要输入用户名和密码，我们可以在下面的相应位置输入，并且将Timeout设定为120s左右。随后我们可以将无线路由器的 ESSID 默认值设定为WLAN，设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。
如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络当作有线路由器使用，那么我们还需要进行进一步设置。在诸如IP/DHCP的选项下面的System IP Configuration 配置界面，将当DHCP一项设为Enable，这样一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址，就能由无线路由器处得到一个 IP地址了。至于DNS IP地址，大家可以查询当地的ISP，一般不设置也可。

调整客户端
客户端的配置最重要的还是ESSID标识，这里必须保证与无线路由器的ESSID值完全相同(包含字母大小写)。ESSID标识就好比是无线客户端与无线路由器之间的一道口令，只有在完全相同的前提下才能让无线网卡访问无线路由器，这也是保证无线网络安全的重要措施之一。不同无线网卡设置ESSID标识的地方不尽相同，有些是在控制面板中，有些通过网卡专用的应用程序，具体可以参阅说明书。一般相同品牌的无线路由器与无线网卡采用相同的ESSID标识默认值，无需设置即可使用，但是对于商业用户而言，这样会带来一些安全隐患，建议更换 ESSID标识。
无线客户端的其他配置非常的简单，以往恼人的网络设置都可以通通抛开。在控制面板的网络属性中打开无线网卡的TCP/IP属性，将无线网络适配器的IP地址设置为自动获取，或者与无线网络节点保持在同一网段内。现在，如果无线网络适配器能与无线网络节点正常连接，
笔记本电脑就可以正常上网了。如果不能正常连接的话，就需要检查一下网络设置或者是调整无线网络节点的位置。
到此，安装过程并未结束。此时虽然实现了宽带共享功能，但是却非常不安全。如果您的邻居也安装了无线网卡，他就能神不知鬼不觉地入侵您的无线局域网，甚至用您的宽带来BT下载。于是，我还要对网络进行加密。
把好安全关
WEP加密是802.11系列无线网络最常用的加密手段。笔者通过IE 浏览器再次登录无线网络节点的管理界面，找到安全选项后，选择打开WEP加密功能(通常无线网络节点的出厂设置都关闭了这项功能)，然后输入一段16进制的字符(字符必须为0~9 或a~f)作为加密字串(加密字串一定得记牢，遗失以后是没有办法连接无线网络节点的)，保存设置后重新启动无线网络节点(根据WEP类型的不同，加密字串的位数也有区别。通常64位加密需要输入10位数的字串，而128位加密需要输入26位数的字串)
重新启动以后，无线网络适配器就无法与无线网络节点正常连接了。现在就需要修改“无线网络连接属性”。依次选择“网上邻居”、“属性”、“无线网络连接属性”，然后选择“无线网络配置”。在可用网络里找到自己的无线网络节点，如果附近没有其他的无线网络节点，那么这里应该只列出一个网络，否则会将附近的其他无线网络也列出来。
接下来先点击“属性”，将“数据加密(WEP启用)”这一项激活，然后在下面的“网络密钥”和“确认网络密钥”两栏填入刚才设置的加密字串，再点击“确定”，无线网络适配器就能够与无线网络节点正确连接了。

经验共享
通常情况下，802.11系列无线网络产品均具备不错的兼容性，大部分无线网卡和无线路由器都不会存在兼容性问题。但出于稳定性的考虑，对于要求较高的场合，笔者还是建议使用同一品牌的无线路由器和无线网卡。
钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和
别墅类的家居环境，最佳信号覆盖效果的解决办法是为每层都配置无线路由器。在实际应用中，室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。
802.11b实际使用速率仅有标称值的40%左右，换算出来的数据传输率约为600KB/s，如果设置为64/128位WEP加密，传送速率还会进一步下降，因此使用时更要注意干扰问题，尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。
如果突然发现无线信号微弱，而没有做任何物理上的改动。可尝试更改无线信道或添加外置天线的方法来解决。
Windows XP内置了对WLAN的支持，即插即用，使用和设置都非常方便。而Windows 98、Windows ME以及Windows 2000对无线网络的稳定性和易用性均不如Windows XP，偶尔会有冲突的情况发生。所以，如果硬件配置足够高的话，尽量使用Windows XP系统。同时还需说明的是，Windows 95以前(包括Windows 95)的操作系统不支持Wi-Fi。

最新热点

最新推荐

相关文章

看图学CORBA－CORBA基本原理
轻松解决局域网内XP与98互访
域名系统
什么是浏览器?
网络命令一览表
路由器基础知识
网络基础知识
网管十招
网络经典命令行6
网络经典命令行5

文章录入：admin 责任编辑：admin

- 上一篇文章： 内网计算机安全技术十大策略
- 下一篇文章： 使用ping命令，自我排查网络故障

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

服务热线:(0)15972979128 客服ＱＱ：２１４８８１３９ Email:summy@520chi.com

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告
Copyright (C) 2006 520chi.com, All Rights Reserved 版权所有 520吃网络 鄂ICP证B2-20060003号 如有意见请与我们联系 Powered by 520吃网络平台 免责申明：520吃网络(http://520chi.com)上的所有提供下载的软件和资源均来源于网络，为软件或程序作者提供和网友推荐收集整理而来，仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权，请立即联系我们，本站将在3个工作日内删除。