蜀山网络服务器配置[游龙传奇]

栏 目 导 航

精 品 推 荐

内 容 显 示

蜀山网络服务器配置 |

蜀山网络服务器配置 蜀山网络服务器配置
［ 作者：Admin 来源：游龙 点击数：11 更新时间：2006-9-14 文章录入：Admin ］
【字体： 】

CPU ：2个 Xeon 3000M 2M高速缓存
内存 ：6个 1024MB Recc 内存
SCSI ：集成2 个Ultra-160控制器 Raid支持 ：Raid 0，1，5
网卡 ：集成pro/100+千兆高速网卡 电源 ：2个热插拔电源，支持2+1冗余
带宽 ：100Mbps独享

- 上一篇文章： 蜀山网络传奇密码保护
- 下一篇文章： 没有了

发表评论 告诉好友 打印此文 收藏此页 关闭窗口 返回顶部

网友评论：（只显示最新5条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

| 关于本站|公司文化|服务条款|人才招聘|客服中心|联系我们 返回顶部↑ ☆建议使用：1024×768 分辨率 　Windows2000 Internet Explorer V5.0 or higher☆ Copyright?2005-2007 Www.UoNoo.Com All Rights Reserved 版权所有：游龙传奇 蜀ICP备06001245号 |