遥控器按键失效的最有效修理方法

小小缝衣针解决了我探索了十年的难题

——介绍一种有效的修复遥控器按键失效的方法

许多刊物均介绍过不少的遥控器按键失效的修理方法。如：粘贴锡纸，涂导电石墨层，用烙铁烫等。试用结果均见效，但不理想。以粘贴锡纸为例，按介绍的粘贴方法去粘贴，难以粘贴的牢固，用一段时间就掉下来了，有时掉下的锡纸附着在键盘上，还会导致所有按键失控。我试用过另外的多种粘贴剂去粘贴，均未找到一种粘的牢的方法。再说烙铁烫的方法有时管用，有时不管用。遥控器按键的修复确确实实成了一个小小的的难题。十几年来我一直在寻求一种能修复按键失效有效的修复方法，今天，我终于找到了，介绍给同行们供参考，欢迎提出宝贵意见。

具体方法是：将一易粘帖的较厚的纸割成大小比要粘帖的按键稍大的矩形，用小的缝衣针（越小越好）和细的缝衣线（越细越好）将准备好的矩形纸片放在失效的按键上，绣成“+”字花形，将矩形纸固定在按键上，然后再在其上粘锡纸。注意：锡纸的形状和按键形状一样为好，这样较美观，粘贴时金属面朝外面，用普通的胶水即可。此法特点：材料易取，粘帖好后结实牢固。

我用上法已修理过七八个遥控器。效果都非常好。

作者说明: 该文发表于2002年<家电维修>12期